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ANTECEDENTES
El “Consorcio para la Gestión del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano en el Poniente Almeriense” (en lo sucesivo C.I.A.P.), tiene como finalidad la prestación de los servicios del ciclo integral del agua de uso urbano en el ámbito territorial de los municipios de Adra, Balanegra, Enix, El Ejido, Felix, Vícar, La Mojonera, Roquetas de Mar, Dalías y Balanegra. 
La Excma. Diputación Provincial de Almería, y los Ayuntamientos de Adra, Enix, El Ejido, Felix, Vícar, La Mojonera, Roquetas de Mar, Dalías y Balanegra constituyen el “Consorcio para la Gestión del Ciclo Integral del Agua del Uso Urbano en el Poniente Almeriense” al objeto de procurar un uso eficiente, eficaz, sostenible y regular de los servicios urbanos del agua y la protección del medio ambiente. 
Inicialmente el C.I.A.P. circunscribe su ámbito de actuación al servicio de depuración de aguas residuales urbanas (en lo sucesivo ARU) existente, que comprenden su interceptación y el transporte mediante los colectores generales, su tratamiento y el vertido del efluente a las masas de agua continentales o marítimas; así como la regeneración, en su caso, del agua residual depurada para su reutilización en los términos de la legislación básica. 
Mediante acuerdo de la Junta General del C.I.A.P., adoptado por mayoría absoluta, éste podrá asumir: 
A) Las competencias que en relación con los servicios del agua les deleguen mediante acuerdo adoptado por mayoría absoluta las Corporaciones locales que lo integran relacionadas con el ciclo integral del agua de uso urbano: 
· El abastecimiento de agua en alta o aducción, que incluye la captación y alumbramiento de los recursos hídricos y su gestión, incluida la generación de los recursos no convencionales, el tratamiento de potabilización, el transporte por arterias o tuberías principales y el almacenamiento en depósitos reguladores de cabecera de los núcleos de población.
· El abastecimiento de agua en baja, que incluye su distribución, el almacenamiento intermedio y el suministro o reparto de agua de consumo hasta las acometidas particulares o instalaciones de las personas usuarias.
· El saneamiento o recogida de las aguas residuales urbanas y pluviales de los núcleos de población a través de las redes de alcantarillado municipales hasta el punto de interceptación con los colectores generales o hasta el punto de recogida para su tratamiento.
El C.I.A.P. tendrá capacidad de control y supervisión de las instalaciones de saneamiento y alcantarillado municipales, en tanto que éste no pasa a ser un servicio prestado directamente por el C.I.A.P., y a tales efectos los Ayuntamientos consorciados facilitarán información sobre el servicio y procurarán a los Técnicos del C.I.A.P. el acceso a las instalaciones.
B) Las competencias que en relación con la construcción, mejora y reposición de las infraestructuras de aducción y depuración de interés de la Comunidad Autónoma les delegue la administración de la Junta de Andalucía conforme al artículo 19 de la Ley de Autonomía Local de Andalucía.
C) Las competencias que en materia de cooperación puedan ejecutarse en relación con las obras o los servicios que presta, mediante convenio previsto en el artículo 83 y siguientes de la LAULA, así como en relación con otras entidades mediante Convenio de Colaboración.
D) Velar por la aplicación homogénea de las normativas técnicas de aplicación y de los estándares técnicos de prestación de los diferentes servicios.
E) Proponer programas y elaborar proyectos de obras que se someterán a la aprobación de la Consejería competente en materia de agua cuando afecten a los sistemas de gestión supramunicipal.
F) La competencia consorcial podrá extenderse a otras finalidades en que concurran intereses comunes a la pluralidad de miembros asociados, mediante acuerdo de la Asamblea General del C.I.A.P., adoptado por mayoría absoluta, y aprobación por la misma mayoría de los Plenos de cada una de las Corporaciones locales que integran el C.I.A.P..
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El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene como objeto definir las condiciones para la contratación de la asistencia técnica responsable de la ejecución de analíticas y ensayos necesarios para el cumplimiento de los Planes de Vigilancia y Control de las normas de emisión, del medio receptor y estructural de las conducciones de vertido, conforme a lo recogido en las siguientes Autorizaciones de Vertido (en lo sucesivo AV):
· Autorización de Vertido AV-AL 02/01 de aguas pluviales y residuales urbanas al Dominio Público Marítimo-Terrestre procedentes de la EDAR de Adra a través de seis conducciones de desagüe y un emisario submarino, en el T.M. de Adra.
· Autorización de Vertido AV-AL 03/06 de aguas residuales urbanas al Dominio Público Marítimo-Terrestre procedentes de la EDAR de Balerma y de la EDAR El Ejido, en el T.M. de El Ejido. 
· Autorización de Vertido AV-AL 10090 de aguas residuales urbanas al Dominio Público Marítimo-Terrestre procedentes de la EDAR de Dalías a través de un emisario, en el T.M. de Dalías.
· Autorización de Vertido AV-AL 03/09 de aguas residuales urbanas al Dominio Público Marítimo-Terrestre procedentes de la EDAR de Roquetas de Mar a través de dos emisarios y una conducción de desagüe, en el T.M. de Roquetas de Mar.
La asistencia técnica contratada también se encargará de llevar a cabo las analíticas y ensayos necesarios para el seguimiento de la explotación de las instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas que el “Consorcio para la Gestión del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano en el Poniente Almeriense” realiza en las estaciones de tratamiento de Adra, Balerma, Dalías, El Ejido, Enix, Felix y Roquetas de Mar, con anterioridad a su vertido al Dominio Público Hidráulico o al Dominio Público Marítimo-Terrestre. 
Los servicios contratados deberán realizarse en las condiciones establecidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en las condiciones establecidas en las citadas Autorizaciones de Vertido (AV-AL 02/01, AV-AL 03/06, AV-AL 10090 y AV-AL 03/09) y conforme a lo establecido en la normativa nacional en vigor, entre otras se destacan: 
· Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.
· Decreto 109/2015 de 17 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía.
· Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los lodos de depuración en el sector agrario.
· Orden AAA/1072/2013, de 7 de junio, sobre utilización de lodos de depuración en el sector agrario.
· Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas.
· Reglamento (CE) nº 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de enero de 2006, relativo al establecimiento de un registro europeo de emisiones y transferencias de contaminantes y por el que se modifican las Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del Consejo.
· Real Decreto 670/2013, de 6 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en materia de registro de aguas y criterios de valoración de daños al dominio público hidráulico.
· Orden MAM/985/2006, de 23 de marzo, por la que se desarrolla el régimen jurídico de las entidades colaboradoras de la administración hidráulica en materia de control y vigilancia de calidad de las aguas y de gestión de los vertidos al dominio público hidráulico.
· Orden de 13 de julio de 1993 por la que se aprueba la Instrucción para el proyecto de conducciones de vertidos desde tierra al mar.
En función de los resultados que se obtengan en la caracterización de los vertidos, se podrán modificar en el fututo los actuales Planes de Vigilancia y Control de las normas de emisión y del medio receptor. Se podrá reducir, previa autorización de la Consejería competente, la frecuencia de muestreo de algunos de los parámetros recogidos en los citados Planes de Vigilancia y Control, cuando se observe reiteradamente que no incide negativamente en la calidad de las aguas receptoras. Este hecho podrá afectar al número de analíticas a realizar por parte de la empresa adjudicataria del presente Pliego, pudiendo verse reducido en función de las modificaciones sufridas tras aprobación por parte de la Consejería competente.
Por este motivo, el C.I.A.P. no puede determinar con precisión el alcance del objeto del presente contrato, por estar éste subordinado a las necesidades futuras de la entidad. No se puede garantizar que no habrá cambios en las Autorizaciones de Vertido por las cuáles se rige el contrato que impliquen modificaciones de la frecuencia de muestreo y análisis o que no sean concedidas nuevas Autorizaciones de Vertido en el futuro. Tampoco se puede determinar el número de inspecciones que realizará el Organismo de Cuenca o los vertidos recibidos en planta a lo largo de la duración del contrato. Por las razones expresadas anteriormente, las necesidades del C.I.A.P. pueden oscilar hasta un 50%. Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se fija el Alcance Mínimo y el Alcance Máximo del contrato.
[bookmark: _Toc168473247]REQUISITOS DEL ADJUDICATARIO DEL CONTRATO
Para poder desarrollar los trabajos requeridos la empresa ofertante deberá cumplir en el momento de la presentación de la oferta y durante el desarrollo del contrato los siguientes requisitos, obligatoriamente: 
· Contar con la clasificación de Entidad Colaboradora de la Administración Hidráulica (según Orden MAM/985/2006, de 23 de marzo, por la que se desarrolla el régimen jurídico de las entidades colaboradoras de la administración hidráulica en materia de control y vigilancia de la calidad de las aguas y gestión de los vertidos al dominio público hidráulico) y comprometerse a mantenerla durante la duración de todo el contrato. 
· Estar acreditado por ENAC o cualquier otro organismo de acreditación firmante de los acuerdos ILAC en la norma EN ISO/IEC 17020 para la toma de muestras simples y compuestas de aguas residuales y comprometerse a mantenerla durante la duración de todo el contrato. 
· Estar acreditado por ENAC o cualquier otro organismo de acreditación firmante de los acuerdos ILAC en la norma EN ISO/IEC 17025 para todos ensayos de determinación de los parámetros incluidos en el P.P.T.P. del contrato y comprometerse a mantenerla durante la duración de todo el contrato.
· Tendrá que cumplir los requisitos que correspondan conforme al Decreto 109/2015, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía. 
· Los ensayos de laboratorio necesarios para la determinación de todos parámetros se realizarán mediante procedimientos acreditados por ENAC conforme a los criterios recogidos en la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 (CGA-ENAC-LEC).
· La empresa adjudicataria, de conformidad con el Decreto 109/2015, artículo Único, Disposición adicional única, no podrá estar vinculada con el grupo empresarial de las empresas gestoras de las Estaciones Depuradoras de Adra, Balerma, Dalias, El Ejido, Enix, Felix y Roquetas de Mar.
· La empresa adjudicataria garantizará el cumplimiento de cualquier obligación legal, reflejada expresamente en este Pliego o no reflejada.
La documentación acreditativa del cumplimiento de estos condicionantes en el momento de la presentación de la oferta deberá ser incluida en la oferta a presentar por el licitador.

[bookmark: _Toc168473248]DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Los trabajos a desarrollar consistirán en la toma de muestras y en la ejecución de las analíticas de laboratorio necesarias para el seguimiento por parte del C.I.A.P. del cumplimiento de los requisitos fijados por las Autorizaciones de Vertido, por el Decreto 109/2015 de 17 de Marzo por el que se aprueba el Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía, y el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, en las estaciones depuradoras de aguas residuales (en lo sucesivo EDARs) de Adra, Balerma, Dalías, El Ejido, Enix y Felix y Roquetas de Mar. 
A continuación, se detallan los ensayos a efectuar para el cumplimiento de los Planes de Vigilancia y Control de las normas de emisión y del medio receptor que deberán efectuarse en los puntos de control (en los sucesivo PC) y de vertido (en los sucesivo PV) recogidos en las respectivas Autorizaciones de Vertido de las EDARs citadas, así como los ensayos para el seguimiento de su explotación por parte del C.I.A.P.. 
En su oferta cada empresa licitante deberá describir de forma detallada y clara como se desarrollará este apartado. Concretándose definitivamente antes de la firma del contrato su adecuación a las necesidades del C.I.A.P., mientras no esté aprobada y con el visto bueno no se comenzarán los trabajos de muestreo.
[bookmark: _Toc168473249]Adra 
En la figura 1 se detallan los PC y PV recogidos dentro de la Autorización de Vertido AV-AL 02/01 de aguas pluviales y residuales urbanas al Dominio Público Marítimo-Terrestre procedentes de la EDAR de Adra a través de un emisario submarino y seis conducciones de desagüe, en el T.M. de Adra, así como las coordenadas UTM ETRS89 HUSO 30s de cada uno de ellos para su control (tabla 1).
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[bookmark: _Toc168473235]Figura 1. Diagrama de flujo de las aguas pluviales y residuales urbanas de la AV-AL 02/01 de la EDAR de Adra.



	PC/PV
	Tipo de vertido 
	Denominación
	Punto de descarga

	
	
	
	X
	Y

	PCe
	Agua residual urbana (ARU) 
	Punto de control ENTRADA EDAR 
	500.649
	4.066.858

	PCs
	ARU tratada
	Punto de control SALIDA EDAR 
	500.655
	4.066.876

	PV1
	ARU tratada
	Emisario EDAR Adra 
	498.668
	4.065.758

	PV2
	Pluviales limpias 
	Aliviadero La Caracola
	497.167
	4.066.894

	PV3
	Pluviales limpias 
	Aliviadero Rambla del Cercado
	497.530
	4.066.742

	PV4
	Pluviales limpias 
	Aliviadero Club Náutico
	498.219
	4.066.780

	PV5
	Pluviales limpias 
	Aliviadero Fábrica de Hielo
	497.997
	4.066.553

	PV6
	Pluviales limpias 
	Aliviadero Puerto
	497.985
	4.066.793

	PV7
	Pluviales limpias 
	Aliviadero San Nicolás
	498.454
	4.066.584


[bookmark: _Toc168473338]Tabla 1. Descripción y coordenadas de los PC y PV de la AV-AL 02/01 de la EDAR de Adra.
Para cumplir con los Planes de Vigilancia y Control de las normas de emisión y al medio receptor, así como con los análisis de seguimiento de la explotación de la EDAR, se efectuarán distintos análisis en los puntos de control y vertido que se muestran con fondo coloreado en la figura 1, ya que los restantes descargan aguas pluviales limpias, las cuales no se consideran vertidos a los efectos del Decreto 109/2015, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía.  Cada uno de los PC (tabla 1) donde deberán aplicarse los límites e instalarse los equipos para la toma de muestras será una arqueta accesible en todo momento que permita tomar las muestras en condiciones de representatividad, previo al vertido. Se analizarán muestras compuestas que se tomarán en continuo durante 24 horas a través de equipos tomamuestras portátiles propiedad del adjudicatario del contrato. Por el contrario, únicamente se tomarán muestras puntuales en los PV al medio receptor. En el Anexo I se incluye la información de detalle con los parámetros a analizar, periodicidad de los análisis y un cronograma de muestreo orientativo. Cualquier cambio en su contenido o en el cronograma de muestreo fijado deberá ser previamente aprobado por el C.I.A.P..
[bookmark: _Toc168473250]Análisis para la vigilancia y control de las normas de emisión
A continuación, se detallan los análisis a efectuar para el Plan de Vigilancia y Control de las normas de emisión recogido en la correspondiente AV: 
Análisis simplificados en normas de emisión. Se analizarán los siguientes parámetros: caudal, pH, sólidos en suspensión, DBO5 y DQO. Su periodicidad será semanal, lo que implica un total de 104 análisis anuales a intervalos regulares de tiempo (52 en el agua influente y 52 en el efluente de la EDAR).
Análisis de nutrientes en normas de emisión. Se analizarán los siguientes parámetros: aceites y grasas, detergentes, amonio, nitratos, nitritos, nitrógeno total, fósforo total y ortofosfato. Su periodicidad será bimestral en los meses de octubre a mayo, y mensual durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Ello implica un total de 16 análisis anuales a intervalos regulares de tiempo (8 en el agua influente y 8 en el efluente de la EDAR).
Análisis de metales en normas de emisión. Se analizarán los siguientes parámetros: mercurio, cadmio, zinc, cobre, níquel, plomo y cromo total. Su periodicidad será trimestral, lo que implica un total de 4 análisis anuales a intervalos regulares de tiempo (4 en el efluente de la EDAR).
Sustancias orgánicas en normas de emisión. Se analizarán los siguientes parámetros: lindano (hexaclorociclohexano suma máxima), PCB's (PCB(101), PCB(114), PCB(118), PCB(138), PCB(153), PCB(180), PCB(20), PCB(28), PCB(28) + PCB(31), PCB(25) y PCB(35)), hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) y sulfuros. Su periodicidad será semestral, lo que implica un total de 2 análisis anuales a intervalos regulares de tiempo (2 en el efluente de la EDAR).
[bookmark: _Toc168473251]Análisis para la vigilancia y control del medio receptor
De conformidad a lo especificado en la Autorización de Vertido AV-AL 02/01 y en los puntos referidos en la misma, se llevará a cabo el muestreo de las aguas receptoras del vertido en el punto PV1 (tabla 1) y se analizarán los sedimentos y organismos del área próxima. Para llevar a cabo el análisis al medio receptor se seleccionarán 5 puntos de muestreo (figura 2):
· Los puntos (1), (2) y (3) se situarán sobre la línea de la costa, (1) uno en la perpendicular del arranque del emisario con la línea de costa, y los otros dos se tomarán a ambos lados del punto (1), a 500 m de este, a la izquierda el punto (2) y a la derecha el punto (3).
· Dos puntos de muestreo se tomarán entre la salida del efluente y la costa, concretamente a 1/3 y 2/3 de distancia la longitud del emisario, puntos (4) y (5), respectivamente.
Las muestras deberán ser representativas de un metro de columna de agua desde la superficie, o bien, ser tomadas a 0,5 metros de ésta.
Análisis simplificado del agua en el medio receptor. Se analizarán los siguientes parámetros: coliformes totales, coliformes fecales, estreptococos fecales, pH, sólidos en suspensión, temperatura, color, transparencia, salinidad, oxígeno disuelto, nitrógeno oxidado, ortofosfatos, aceites y grasas y detergentes. Su periodicidad será mensual durante los meses de mayo, junio, julio y agosto. Ello implica un total de 20 análisis anuales a intervalos regulares de tiempo (4 veces al año en 5 puntos de muestreo).
Análisis simplificado sobre las condiciones meteorológicas en el medio receptor. Se determinarán parámetros representativos de las condiciones meteorológicas de la zona en el momento del muestreo. Se indicarán observaciones sobre viento, oleaje y pluviometría. Su periodicidad será mensual durante los meses de mayo, junio, julio y agosto. Ello implica un total de 4 análisis anuales a intervalos regulares de tiempo. 
Análisis de sedimentos. Se analizarán los siguientes parámetros: arsénico, cadmio, cobre, cromo total, mercurio, plomo, zinc, níquel y materia orgánica. Su periodicidad será anual y se llevará a cabo en 2 puntos de muestreo del área de influencia del emisario (figura 2), uno donde el sedimento tienda a acumularse y otro considerado como blanco (punto de referencia - PR). Ello implica un total de 2 análisis anuales (1 vez al año en 2 puntos de muestreo).
Análisis de organismos. Se tomarán muestras para el control de las comunidades de macroinvertebrados bentónicos. Una vez separados los organismos y conservados adecuadamente, se realizará su identificación taxonómica, se elaborarán tablas de organismos de cada taxón identificado y su asignación a las correspondientes comunidades. Se llevará a cabo un estudio en general de la composición y de la estructura (diversidad teniendo en cuenta la abundancia proporcional de los individuos, riqueza y equitabilidad) de las comunidades representativas. La determinación taxonómica deberá realizarse hasta nivel específico con el fin de que sean aplicados índices diseñados para evaluar la resistencia y sensibilidad de las comunidades bentónicas a las perturbaciones, como el índice MEDOCC y/o BOPA establecidos para la eco-región del Mediterráneo en la Decisión de la Comisión, de 12 de febrero de 2018, por la que se fijan, de conformidad con la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, los valores de las clasificaciones de los sistemas de seguimiento de los Estados miembros a raíz del ejercicio de intercalibración, y por la que se deroga la Decisión 2013/480/UE [notificada con el número C(2018) 696]. Su periodicidad será anual y se llevará a cabo en 2 puntos de muestreo del área de influencia del emisario (mismos puntos donde se tomen las muestras de sedimento y con igual metodología), uno donde el sedimento tienda a acumularse y otro considerado como blanco (punto de referencia - PR). Ello implica un total de 2 análisis anuales (1 vez al año en 2 puntos de muestreo).
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[bookmark: _Toc168473236]Figura 2. Definición de los puntos de muestreo en el medio receptor del vertido procedente del emisario submarino de la EDAR de Adra.
[bookmark: _Toc168473252]Ensayos para el seguimiento de la explotación de la EDAR
Se llevará a cabo el muestro de los fangos a la salida de su línea de tratamiento en la EDAR, donde se analizarán los siguientes parámetros: pH, materia seca, materia fija (no volátil), materia fija (no volátil) en fango seco y materia volátil en fango seco. Su periodicidad será anual.
[bookmark: _Toc168473253]
Balerma
En la figura 3 se detallan los PC y PV recogidos dentro de la Autorización de Vertido AV-AL 03/06 de aguas residuales urbanas al Dominio Público Marítimo-Terrestre procedentes de la EDAR de Balerma, en el T.M. de El Ejido, así como las coordenadas UTM ETRS89 HUSO 30s de cada uno de ellos y los puntos para su control (tabla 2).
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[bookmark: _Toc168473237]Figura 3. Diagrama de flujo de las aguas pluviales y residuales urbanas de la AV-AL 03/06 de la EDAR de Balerma.
	PC/PV
	Tipo de vertido 
	Denominación
	Punto de descarga

	
	
	
	X
	Y

	PCe
	ARU
	Punto de control ENTRADA EDAR 
	511.946
	4.064.864

	PCs
	ARU tratada
	Punto de control SALIDA EDAR 
	511.884
	4.064.842

	PV1
	ARU tratada
	Emisario EDAR Balerma
	508.949
	4.064.680

	PCp
	Pluviales limpias
	Punto de control PLUVIALES
	509.878
	4.064.838

	PV2
	Pluviales limpias 
	Aliviadero Virgen de las Mercedes
	509.878
	4.064.838


[bookmark: _Toc168473339]Tabla 2. Descripción y coordenadas de los PV y PC de la AV-AL 03/06 de la EDAR de Balerma.
Para cumplir con los Planes de Vigilancia y Control de las normas de emisión y al medio receptor, así como con los análisis de seguimiento de la explotación de la EDAR, se efectuarán distintos análisis en los puntos de control y vertido que se muestran con fondo coloreado en la figura 3, ya que los restantes descargan aguas pluviales limpias, las cuales no se consideran vertidos a los efectos del Decreto 109/2015, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía. 
Cada uno de los PC (tabla 2) donde deberán aplicarse los límites e instalarse los equipos para la toma de muestras será una arqueta accesible en todo momento que permita tomar las muestras en condiciones de representatividad, previo al vertido. Se analizarán muestras compuestas que se tomarán en continuo durante 24 horas a través de equipos tomamuestras portátiles propiedad del adjudicatario del contrato. Por el contrario, únicamente se tomarán muestras puntuales en los PV al medio receptor.
En el Anexo II se incluye la información de detalle con los parámetros a analizar, periodicidad de los análisis y un cronograma de muestreo orientativo. Cualquier cambio en su contenido o en el cronograma de muestreo fijado deberá ser previamente aprobado por el C.I.A.P..
[bookmark: _Toc168473254]Análisis para la vigilancia y control de las normas de emisión
A continuación, se detallan los análisis a efectuar para el Plan de Vigilancia y Control de las normas de emisión recogido en la correspondiente AV: 
Análisis simplificados en normas de emisión
Se analizarán los siguientes parámetros: caudal, pH, sólidos en suspensión, DBO5 y DQO. Su periodicidad será semanal desde el 15 de junio al 15 de septiembre, pasando a ser quincenal el resto del año. Ello implica un total de 64 análisis anuales a intervalos regulares de tiempo (32 en el agua influente y 32 en el efluente de la EDAR).
Análisis de nutrientes en normas de emisión
Se analizarán los siguientes parámetros: aceites y grasas, detergentes, amonio, nitratos, nitritos, nitrógeno total, fósforo total y fosfato. Su periodicidad será mensual desde el 15 de junio al 15 de septiembre, pasando a ser bimensual el resto del año. Ello implica un total de 8 análisis anuales a intervalos regulares de tiempo en el efluente de la EDAR. 
Análisis de metales en normas de emisión
Se analizarán los siguientes parámetros: mercurio, cadmio, zinc, cobre, níquel, plomo y cromo total. Se realizará una analítica en el periodo comprendido del 15 de junio al 15 de septiembre, pasando a ser semestral el resto del año. Ello implica un total de 2 análisis anuales a intervalos regulares de tiempo en el efluente de la EDAR.
Sustancias orgánicas en normas de emisión
Se analizarán los siguientes parámetros: lindano (hexaclorociclohexano suma máxima), PCB's (PCB(101), PCB(114), PCB(118), PCB(138), PCB(153), PCB(180), PCB(20), PCB(28), PCB(28) + PCB(31), PCB(25) y PCB(35)), hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) y sulfuros. Se realizará una analítica en el periodo comprendido del 15 de junio al 15 de septiembre, pasando a ser semestral el resto del año. Ello implica un total de 2 análisis anuales a intervalos regulares de tiempo en el efluente de la EDAR.
[bookmark: _Toc168473255]Análisis para la vigilancia y control del medio receptor
De conformidad a lo especificado en la Autorización de Vertido AV-AL 03/06 y en los puntos referidos en la misma, se llevará a cabo el muestreo de las aguas receptoras del vertido en el punto PV1 (tabla 2) y se analizarán los sedimentos y organismos del área próxima. 
Para llevar a cabo el análisis al medio receptor se seleccionarán 9 puntos de muestreo (figura 4), además de un punto de referencia (PR) alejado de la zona de vertido.
· Los puntos (1), (2) y (3) se situarán sobre la línea de la costa, (1) uno en la perpendicular del arranque del emisario con la línea de costa, y los otros dos se tomarán a ambos lados del punto (1), a 500 m de este, a la izquierda el punto (2) y a la derecha el punto (3).
· Dos puntos de muestreo se tomarán entre la salida del efluente y la costa, concretamente a 1/3 y 2/3 de distancia la longitud del emisario, puntos (4) y (5), respectivamente.
· Los cuatro últimos puntos se situarán en la circunferencia de radio 0,5 millas y centro el punto de descarga del vertido. Estarán repartidos de manera homogénea en la circunferencia, con uno de ellos orientado según la pluma de vertido, o la línea de costa si la pluma no fuera fácilmente identificada. 
Las muestras deberán ser representativas de un metro de columna de agua desde la superficie, o bien, ser tomadas a 0,5 metros de ésta.
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[bookmark: _Toc168473238]Figura 4. Definición de los puntos de muestreo en el medio receptor del vertido procedente de los emisarios submarinos de las EDARs de Balerma, El Ejido y Roquetas de Mar.
Análisis simplificado del agua en el medio receptor 
Se analizarán los siguientes parámetros: enterococos intestinales, Escherichia coli, pH, aceites y grasas, sólidos en suspensión, temperatura, color, transparencia, salinidad, oxígeno disuelto, detergentes, nitrógeno oxidado, fósforo total e hidrocarburos no polares. Su periodicidad será semestral, realizándose el control de las aguas receptoras en ciclos de marea baja y coincidiendo uno de ellos durante la temporada de baño. Ello implica un total de 20 análisis anuales a intervalos regulares de tiempo (2 veces al año en 10 puntos de muestreo).

Análisis simplificado sobre las condiciones meteorológicas en el medio receptor 
Se determinarán parámetros representativos de las condiciones meteorológicas de la zona en el momento del muestreo. Se indicarán observaciones sobre viento, oleaje y pluviometría. Su periodicidad será semestral. Ello implica un total de 2 análisis anuales a intervalos regulares de tiempo. 
Análisis de sedimentos 
Se analizarán los siguientes parámetros: arsénico, cadmio, cobre, cromo total, mercurio, plomo, zinc, níquel y materia orgánica. Su periodicidad será anual y se llevará a cabo en 2 puntos de muestreo del área de influencia del emisario (figura 4), uno donde el sedimento tienda a acumularse y otro considerado como blanco (punto de referencia - PR). Ello implica un total de 2 análisis anuales (1 vez al año en 2 puntos de muestreo).
Análisis de organismos 
Se tomarán muestras para el control de las comunidades de macroinvertebrados bentónicos. Una vez separados los organismos y conservados adecuadamente, se realizará su identificación taxonómica, se elaborarán tablas de organismos de cada taxón identificado y su asignación a las correspondientes comunidades. Se llevará a cabo un estudio en general de la composición y de la estructura (diversidad teniendo en cuenta la abundancia proporcional de los individuos, riqueza y equitabilidad) de las comunidades representativas.
La determinación taxonómica deberá realizarse hasta nivel específico con el fin de que sean aplicados índices diseñados para evaluar la resistencia y sensibilidad de las comunidades bentónicas a las perturbaciones, como el índice MEDOCC y/o BOPA establecidos para la eco-región del Mediterráneo en la Decisión de la Comisión, de 12 de febrero de 2018, por la que se fijan, de conformidad con la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, los valores de las clasificaciones de los sistemas de seguimiento de los Estados miembros a raíz del ejercicio de intercalibración, y por la que se deroga la Decisión 2013/480/UE [notificada con el número C(2018) 696]
Su periodicidad será anual y se llevará a cabo en 2 puntos de muestreo del área de influencia del emisario (mismos puntos donde se tomen las muestras de sedimento y con igual metodología), uno donde el sedimento tienda a acumularse y otro considerado como blanco (punto de referencia - PR). Ello implica un total de 2 análisis anuales (1 vez al año en 2 puntos de muestreo).
[bookmark: _Toc168473256]Ensayos para el seguimiento de la explotación de la EDAR
Se llevará a cabo el muestro de los fangos a la salida de su línea de tratamiento en la EDAR, donde se analizarán los siguientes parámetros: pH, materia seca, materia fija (no volátil), materia fija (no volátil) en fango seco y materia volátil en fango seco. Su periodicidad será anual.
[bookmark: _Toc168473257]
Dalías
En la figura 5 se detallan los PC y PV recogidos dentro de la Autorización de Vertido AV-AL 10090 de aguas residuales urbanas al Dominio Público Marítimo-Terrestre procedentes de la EDAR de Dalías a través de un emisario, en el T.M. de Dalías, así como las coordenadas UTM ETRS89 HUSO 30s de cada uno de ellos y los puntos para su control (tabla 3). 
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[bookmark: _Toc168473239]Figura 5. Diagrama de flujo de las aguas residuales urbanas de la AV-AL 10090 de la EDAR de Dalías.
	PC/PV
	Tipo de vertido 
	Denominación
	Punto de descarga

	
	
	
	X
	Y

	PCe
	ARU
	Punto de control ENTRADA EDAR 
	512.137
	4.072.732

	PCs
	ARU tratada
	Punto de control SALIDA EDAR 
	512.118
	4.072.689

	PV1
	ARU tratada
	Punto de vertido EDAR Dalías
	512.113
	4.072.660


[bookmark: _Toc168473340]Tabla 3. Descripción y coordenadas de los PV y PC de la AV-AL 10090 de la EDAR de Dalías.
Para cumplir con los Planes de Vigilancia y Control de las normas de emisión, así como con los análisis de seguimiento de la explotación de la EDAR, se efectuarán distintos análisis en los puntos de control que se muestran con fondo coloreado en la figura 5.
Cada uno de los PC (tabla 3) donde deberán aplicarse los límites e instalarse los equipos para la toma de muestras será una arqueta accesible en todo momento que permita tomar las muestras en condiciones de representatividad, previo al vertido. Se analizarán muestras compuestas que se tomarán en continuo durante 24 horas a través de equipos tomamuestras portátiles propiedad del adjudicatario del contrato. 
En el Anexo III se incluye la información de detalle con los parámetros a analizar, periodicidad de los análisis y un cronograma de muestreo orientativo. Cualquier cambio en su contenido o en el cronograma de muestreo fijado deberá ser previamente aprobado por el Consorcio.
[bookmark: _Toc168473258]Análisis para la vigilancia y control de las normas de emisión
A continuación, se detallan los análisis a efectuar para el Plan de Vigilancia y Control de las normas de emisión recogido en la correspondiente AV: 


Análisis simplificados en normas de emisión
Se analizarán los siguientes parámetros: caudal, pH, sólidos en suspensión, DBO5 y DQO. Su periodicidad será mensual, lo que implica un total de 24 análisis anuales a intervalos regulares de tiempo (12 en el agua influente y 12 en el efluente de la EDAR).
Análisis de nutrientes en normas de emisión
Se analizarán los siguientes parámetros: aceites y grasas, tensioactivos aniónicos, amonio, nitratos, nitritos, nitrógeno total, fósforo total y fosfato. Su periodicidad será trimestral, lo que implica un total de 4 análisis anuales a intervalos regulares de tiempo (4 en el efluente de la EDAR).
Completo en normas de emisión
Se analizarán los siguientes parámetros: compuestos orgánicos halogenados (AOX), cloroformo, ftalato de bis, fenoles, fluoruro y cianuro total. Su periodicidad será semestral, lo que implica un total de 2 análisis anuales a intervalos regulares de tiempo (2 en el efluente de la EDAR).
Análisis de metales en normas de emisión
Se analizarán los siguientes parámetros: mercurio, cadmio, zinc, cobre, níquel, plomo y cromo total. Su periodicidad será semestral, lo que implica un total de 2 análisis anuales a intervalos regulares de tiempo (2 en el efluente de la EDAR).
Sustancias orgánicas en normas de emisión
Se analizarán los siguientes parámetros: lindano (hexaclorociclohexano suma máxima), PCB's (PCB(101), PCB(114), PCB(118), PCB(138), PCB(153), PCB(180), PCB(20), PCB(28), PCB(28) + PCB(31), PCB(25) y PCB(35)), hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) y sulfuros. Su periodicidad será semestral, lo que implica un total de 2 análisis anuales a intervalos regulares de tiempo (2 en el efluente de la EDAR).
Señalar que según lo referido en la AV se podrá disminuir la frecuencia de muestreo de los análisis de nutrientes, completo, de metales y de sustancias orgánicas a "anual" en caso de estar por debajo del límite de cuantificación y siempre que se cumplan los objetivos ambientales.
[bookmark: _Toc168473259]Ensayos para el seguimiento de la explotación de la EDAR
Para el seguimiento de la EDAR se analizarán los siguientes parámetros en los PC recogidos en la tabla 3: caudal, pH, sólidos en suspensión, DBO5 y DQO. Su periodicidad se complementará con la fijada en el apartado “Análisis simplificados en normas de emisión” del apartado “4.3.1 Análisis para la vigilancia y control de las normas de emisión” de manera que la frecuencia de muestreo sea bimensual durante todo el año. Ello implica un total de 24 análisis anuales a intervalos regulares de tiempo (12 en el agua influente y 12 en el efluente de la EDAR).
Adicionalmente se llevará a cabo el muestro de los fangos a la salida de su línea de tratamiento en la EDAR, donde se analizarán los siguientes parámetros: pH, materia seca, materia fija (no volátil), materia fija (no volátil) en fango seco y materia volátil en fango seco. Su periodicidad será anual.
[bookmark: _Toc168473260]
El Ejido
En la figura 6 se detallan los PC y PV recogidos dentro de la Autorización de Vertido AV-AL 03/06 de aguas residuales urbanas al Dominio Público Marítimo-Terrestre procedentes de la EDAR El Ejido, en el T.M. de El Ejido., así como las coordenadas UTM ETRS89 HUSO 30s de cada uno de ellos para su control (tabla 4). 
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[bookmark: _Toc168473240]Figura 6. Diagrama de flujo de las aguas residuales urbanas de la AV-AL 03/06 de la EDAR de El Ejido.
	PC/PV
	Tipo de vertido 
	Denominación
	Punto de descarga

	
	
	
	X
	Y

	PCe
	ARU
	Punto de control ENTRADA EDAR 
	516.772
	4.066.730

	PCs
	ARU tratada
	Punto de control SALIDA EDAR 
	516.700
	4.066.662

	PV1
	ARU tratada
	Emisario Guardias Viejas - EDAR El Ejido
	512.008
	4.061.484


[bookmark: _Toc168473341]Tabla 4. Descripción y coordenadas de los PV y PC de la AV-AL 03/06 de la EDAR de El Ejido.
Para cumplir con los Planes de Vigilancia y Control de las normas de emisión y al medio receptor, así como con los análisis de seguimiento de la explotación de la EDAR, se efectuarán distintos análisis en los puntos de control y vertido que se muestran con fondo coloreado en la figura 6.
Cada uno de los PC (tabla 4) donde deberán aplicarse los límites e instalarse los equipos para la toma de muestras será una arqueta accesible en todo momento que permita tomar las muestras en condiciones de representatividad, previo al vertido. Se analizarán muestras compuestas que se tomarán en continuo durante 24 horas a través de equipos tomamuestras portátiles propiedad del adjudicatario del contrato. Por el contrario, únicamente se tomarán muestras puntuales en los PV al medio receptor.
En el Anexo IV se incluye la información de detalle con los parámetros a analizar, periodicidad de los análisis y un cronograma de muestreo orientativo. Cualquier cambio en su contenido o en el cronograma de muestreo fijado deberá ser previamente aprobado por el C.I.A.P..
[bookmark: _Toc168473261]Análisis para la vigilancia y control de las normas de emisión
A continuación, se detallan los análisis a efectuar para el Plan de Vigilancia y Control de las normas de emisión recogido en la correspondiente AV: 
Análisis simplificados en normas de emisión
Se analizarán los siguientes parámetros: caudal, pH, sólidos en suspensión, DBO5 y DQO. Su periodicidad será diaria desde el 15 de junio al 15 de septiembre, pasando a ser semanal el resto del año. Ello implica un total de 260 análisis anuales a intervalos regulares de tiempo (130 en el agua influente y 130 en el efluente de la EDAR).
Análisis de nutrientes en normas de emisión
Se analizarán los siguientes parámetros: aceites y grasas, detergentes, amonio, nitratos, nitritos, nitrógeno total, fósforo total y fosfato. Su periodicidad será quincenal desde el 15 de junio al 15 de septiembre, pasando a ser mensual el resto del año. Ello implica un total de 16 análisis anuales a intervalos regulares de tiempo en el efluente de la EDAR.
Análisis de metales en normas de emisión
Se analizarán los siguientes parámetros: mercurio, cadmio, zinc, cobre, níquel, plomo y cromo total. Se realizará una analítica en el periodo comprendido del 15 de junio al 15 de septiembre, pasando a ser trimestral el resto del año. Ello implica un total de 4 análisis anuales a intervalos regulares de tiempo en el efluente de la EDAR.
Sustancias orgánicas en normas de emisión
Se analizarán los siguientes parámetros: lindano (hexaclorociclohexano suma máxima), PCB's (PCB(101), PCB(114), PCB(118), PCB(138), PCB(153), PCB(180), PCB(20), PCB(28), PCB(28) + PCB(31), PCB(25) y PCB(35)), hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) y sulfuros. Se realizará una analítica en el periodo comprendido del 15 de junio al 15 de septiembre, pasando a ser cuatrimestral el resto del año. Ello implica un total de 3 análisis anuales a intervalos regulares de tiempo en el efluente de la EDAR.
Análisis de parámetros PRTR
Adicionalmente, se realizará un análisis anual de los parámetros PRTR conforme al Reglamento (CE) nº 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de enero de 2006, relativo al establecimiento de un registro europeo de emisiones y transferencias de contaminantes y por el que se modifican las Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del Consejo.
Siguiendo lo establecido en la “Guía de notificación de datos PRTR” publicada por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, para el caso de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas se analizarán y notificarán la siguiente sub-lista de contaminantes PRTR en agua : 1,2-dicloroetano (DCE), arsénico y compuestos (como As), atrazina, benceno, benzo(g,h,i)perileno, cadmio y compuestos (como Cd), carbono orgánico total (COT) (como c total o DQO/3), cianuros (como Cn total), cloruros (como Cl total), cobre y compuestos (como Cu), compuestos orgánicos halogenados (como AOX), compuestos organoestánnicos (como Sn total), cromo y compuestos (como Cr), diclorometano (DCM), diurón, fenoles (como C total), fluoranteno, fluoruros (como F total), fósforo total, ftalato de bis (2-etilhexilo) (dehp), hexaclorobenceno (HCB), hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), isoproturón, lindano, mercurio y compuestos (como Hg), naftaleno, níquel y compuestos (como Ni), nitrógeno total, nonilfenol y etoxilatos de nonilfenol (NP/NPE), octilfenoles y etoxilatos de octilfenol, pentaclorofenol (PCP), plomo y compuestos (como Pb), policlorobifenilos (PCB), simazina, tetracloroetileno (PER), tetraclorometano (TCM), tolueno, tributilestaño y compuestos, tricloroetileno, triclorometano, trifenilestaño y compuestos, xilenos, zinc y compuestos (como Zn).
[bookmark: _Toc168473262]Análisis para la vigilancia y control del medio receptor
De conformidad a lo especificado en la Autorización de Vertido AV-AL 03/06 y en los puntos referidos en la misma, se llevará a cabo el muestreo de las aguas receptoras del vertido en el punto PV1 (tabla 4) y se analizarán los sedimentos y organismos del área próxima. 
Para llevar a cabo el análisis al medio receptor se seleccionarán 9 puntos de muestreo (figura 4), además de un punto de referencia (PR) alejado de la zona de vertido.
· Los puntos (1), (2) y (3) se situarán sobre la línea de la costa, (1) uno en la perpendicular del arranque del emisario con la línea de costa, y los otros dos se tomarán a ambos lados del punto (1), a 500 m de este, a la izquierda el punto (2) y a la derecha el punto (3).
· Dos puntos de muestreo se tomarán entre la salida del efluente y la costa, concretamente a 1/3 y 2/3 de distancia la longitud del emisario, puntos (4) y (5), respectivamente.
· Los cuatro últimos puntos se situarán en la circunferencia de radio 0,5 millas y centro el punto de descarga del vertido. Estarán repartidos de manera homogénea en la circunferencia, con uno de ellos orientado según la pluma de vertido, o la línea de costa si la pluma no fuera fácilmente identificada. 
Las muestras deberán ser representativas de un metro de columna de agua desde la superficie, o bien, ser tomadas a 0,5 metros de ésta.
Análisis simplificado del agua en el medio receptor 
Se analizarán los siguientes parámetros: enterococos intestinales, Escherichia coli, pH, aceites y grasas, sólidos en suspensión, temperatura, color, transparencia, salinidad, oxígeno disuelto, detergentes, nitrógeno oxidado, fósforo total e hidrocarburos no polares. Su periodicidad será semestral, realizándose el control de las aguas receptoras en ciclos de marea baja y coincidiendo uno de ellos durante la temporada de baño. Ello implica un total de 20 análisis anuales a intervalos regulares de tiempo (2 veces al año en 10 puntos de muestreo).
Análisis simplificado sobre las condiciones meteorológicas en el medio receptor 
Se determinarán parámetros representativos de las condiciones meteorológicas de la zona en el momento del muestreo. Se indicarán observaciones sobre viento, oleaje y pluviometría. Su periodicidad será semestral. Ello implica un total de 2 análisis anuales a intervalos regulares de tiempo. 



Análisis de sedimentos 
Se analizarán los siguientes parámetros: arsénico, cadmio, cobre, cromo total, mercurio, plomo, zinc, níquel y materia orgánica. Su periodicidad será anual y se llevará a cabo en 2 puntos de muestreo del área de influencia del emisario (figura 4), uno donde el sedimento tienda a acumularse y otro considerado como blanco (punto de referencia - PR). Ello implica un total de 2 análisis anuales (1 vez al año en 2 puntos de muestreo).
Análisis de organismos 
Se tomarán muestras para el control de las comunidades de macroinvertebrados bentónicos. Una vez separados los organismos y conservados adecuadamente, se realizará su identificación taxonómica, se elaborarán tablas de organismos de cada taxón identificado y su asignación a las correspondientes comunidades. Se llevará a cabo un estudio en general de la composición y de la estructura (diversidad teniendo en cuenta la abundancia proporcional de los individuos, riqueza y equitabilidad) de las comunidades representativas.
La determinación taxonómica deberá realizarse hasta nivel específico con el fin de que sean aplicados índices diseñados para evaluar la resistencia y sensibilidad de las comunidades bentónicas a las perturbaciones, como el índice MEDOCC y/o BOPA establecidos para la eco-región del Mediterráneo en la Decisión de la Comisión, de 12 de febrero de 2018, por la que se fijan, de conformidad con la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, los valores de las clasificaciones de los sistemas de seguimiento de los Estados miembros a raíz del ejercicio de intercalibración, y por la que se deroga la Decisión 2013/480/UE [notificada con el número C(2018) 696]
Su periodicidad será anual y se llevará a cabo en 2 puntos de muestreo del área de influencia del emisario (mismos puntos donde se tomen las muestras de sedimento y con igual metodología), uno donde el sedimento tienda a acumularse y otro considerado como blanco (punto de referencia - PR). Ello implica un total de 2 análisis anuales (1 vez al año en 2 puntos de muestreo).
[bookmark: _Toc168473263]Ensayos para el seguimiento de la explotación de la EDAR
Se llevará a cabo el muestro de los fangos a la salida de su línea de tratamiento en la EDAR, donde se analizarán los siguientes parámetros: pH, materia seca, materia fija (no volátil), materia fija (no volátil) en fango seco y materia volátil en fango seco. Su periodicidad será anual.
[bookmark: _Toc168473264]
Enix
En la figura 7 se detallan los PC para el seguimiento de la explotación de la EDAR de Enix, en el T.M. de Enix, así como las coordenadas UTM ETRS89 HUSO 30s de cada uno de ellos para su control (tabla 5).
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[bookmark: _Toc168473241]Figura 7. Diagrama de flujo de las aguas residuales destinadas la EDAR de Enix.
	PC
	Tipo de vertido 
	Denominación
	Punto de descarga

	
	
	
	X
	Y

	PCe
	ARU
	Punto de control ENTRADA EDAR 
	535.937
	4.081.035

	PCs
	ARU tratada
	Punto de control SALIDA EDAR 
	535.970
	4.081.026


[bookmark: _Toc168473342]Tabla 5. Descripción y coordenadas de los PC de la EDAR de Enix.
Para cumplir con los análisis de seguimiento de la explotación de la EDAR, se efectuarán distintos análisis en los puntos de control que se muestran con fondo coloreado en la figura 7.
Cada uno de los PC (tabla 5) donde deberán aplicarse los límites e instalarse los equipos para la toma de muestras será una arqueta accesible en todo momento que permita tomar las muestras en condiciones de representatividad, previo al vertido. Se analizarán muestras compuestas que se tomarán en continuo durante 24 horas a través de equipos tomamuestras portátiles propiedad del adjudicatario del contrato. 
En el Anexo V se incluye la información de detalle con los parámetros a analizar, periodicidad de los análisis y un cronograma de muestreo orientativo. Cualquier cambio en su contenido o en el cronograma de muestreo fijado deberá ser previamente aprobado por el C.I.A.P..
[bookmark: _Toc168473265]Ensayos para el seguimiento de la explotación de la EDAR
Para el seguimiento de la EDAR se analizarán los siguientes parámetros en los PC recogidos en la tabla 5: caudal, pH, sólidos en suspensión, DBO5 y DQO. Su periodicidad será mensual, lo que implica un total de 24 análisis anuales a intervalos regulares de tiempo (12 en el agua influente y 12 en el efluente de la EDAR). 
Adicionalmente se llevará a cabo el muestro de los fangos a la salida de su línea de tratamiento en la EDAR, donde se analizarán los siguientes parámetros: pH, materia seca, materia fija (no volátil), materia fija (no volátil) en fango seco y materia volátil en fango seco. Su periodicidad será anual.
[bookmark: _Toc168473266]Felix
En la figura 8 se detallan los PC para el seguimiento de la explotación de la EDAR de Felix, en el T.M. de Felix, así como las coordenadas UTM ETRS89 HUSO 30s de cada uno de ellos para su control (tabla 6).
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[bookmark: _Toc168473242]Figura 8. Diagrama de flujo de las aguas residuales destinadas a la EDAR de Felix.
	PC
	Tipo de vertido 
	Denominación
	Punto de descarga

	
	
	
	X
	Y

	PCe
	ARU
	Punto de control ENTRADA EDAR 
	530.884
	4.080.273

	PCs
	ARU tratada
	Punto de control SALIDA EDAR 
	530.880
	4.080.236


[bookmark: _Toc168473343]Tabla 6. Descripción y coordenadas de los PC de la EDAR de Felix.
Para cumplir con los análisis de seguimiento de la explotación de la EDAR, se efectuarán distintos análisis en los puntos de control que se muestran con fondo coloreado en la figura 8.
Cada uno de los PC (tabla 6) donde deberán aplicarse los límites e instalarse los equipos para la toma de muestras será una arqueta accesible en todo momento que permita tomar las muestras en condiciones de representatividad, previo al vertido. Se analizarán muestras compuestas que se tomarán en continuo durante 24 horas a través de equipos tomamuestras portátiles propiedad del adjudicatario del contrato. 
En el Anexo VI se incluye la información de detalle con los parámetros a analizar, periodicidad de los análisis y un cronograma de muestreo orientativo. Cualquier cambio en su contenido o en el cronograma de muestreo fijado deberá ser previamente aprobado por el C.I.A.P..
[bookmark: _Toc168473267]Ensayos para el seguimiento de la explotación de la EDAR
Para el seguimiento de la EDAR se analizarán los siguientes parámetros en los PC recogidos en la tabla 6: caudal, pH, sólidos en suspensión, DBO5 y DQO. Su periodicidad será mensual, lo que implica un total de 24 análisis anuales a intervalos regulares de tiempo (12 en el agua influente y 12 en el efluente de la EDAR). 
Adicionalmente se llevará a cabo el muestro de los fangos a la salida de su línea de tratamiento en la EDAR, donde se analizarán los siguientes parámetros: pH, materia seca, materia fija (no volátil), materia fija (no volátil) en fango seco y materia volátil en fango seco. Su periodicidad será anual.
[bookmark: _Toc168473268]Roquetas de Mar
En la figura 9 se detallan los PC y PV recogidos dentro de la Autorización de Vertido AV-AL 03/09 de aguas residuales urbanas al Dominio Público Marítimo-Terrestre procedentes de la EDAR de Roquetas de Mar a través de dos emisarios y una conducción de desagüe, en el T.M. de Roquetas de Mar, así como las coordenadas UTM ETRS89 HUSO 30s de cada uno de ellos para su control (tabla 7). 
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[bookmark: _Toc168473243]Figura 9. Diagrama de flujo de los PC y PV de la AV-AL 03/09 de la EDAR Roquetas de Mar.
	PC/PV
	Tipo de vertido 
	Denominación
	Punto de descarga

	
	
	
	X
	Y

	PCe
	ARU
	Punto de control ENTRADA EDAR
	534.061
	4.070.616

	PCs
	ARU tratada
	Punto de control SALIDA EDAR
	534.247
	4.070.717

	PV1
	ARU tratada
	Emisario Los Baños - EDAR Roquetas de Mar
	536.642
	4.069.086

	PV2
	ARU tratada
	Emisario La Ventilla - EDAR Roquetas de Mar
	538.502
	4.071.837

	PV3
	ARU tratada
	Aliviadero La Ventilla 
	537.560
	4.072.571


[bookmark: _Toc168473344]Tabla 7. Descripción y coordenadas de los PC y PV de la AV-AL 03/09 de la EDAR Roquetas de Mar.
Para cumplir con los Planes de Vigilancia y Control de las normas de emisión y al medio receptor, así como con los análisis de seguimiento de la explotación de la EDAR, se efectuarán distintos análisis en los puntos de control y vertido que se muestran con fondo coloreado en la figura 9.
Cada uno de los PC (tabla 7) donde deberán aplicarse los límites e instalarse los equipos para la toma de muestras será una arqueta accesible en todo momento que permita tomar las muestras en condiciones de representatividad, previo al vertido. Se analizarán muestras compuestas que se tomarán en continuo durante 24 horas a través de equipos tomamuestras portátiles propiedad del adjudicatario del contrato. Por el contrario, únicamente se tomarán muestras puntuales en los PV al medio receptor.
En el Anexo VII se incluye la información de detalle con los parámetros a analizar, periodicidad de los análisis y un cronograma de muestreo orientativo. Cualquier cambio en su contenido o en el cronograma de muestreo fijado deberá ser previamente aprobado por el C.I.A.P..
[bookmark: _Toc168473269]Análisis para la vigilancia y control de las normas de emisión
A continuación, se detallan los análisis a efectuar para el Plan de Vigilancia y Control e las normas de emisión recogido en la correspondiente AV: 
Análisis simplificados en normas de emisión
Se analizarán los siguientes parámetros: caudal, pH, sólidos en suspensión, DBO5 y DQO. Su periodicidad será diaria. Ello implica un total de 730 análisis anuales (365 en el agua influente y 365 en el efluente de la EDAR).
Análisis de nutrientes en normas de emisión
Se analizarán los siguientes parámetros: aceites y grasas, detergentes, amonio, nitratos, nitritos, nitrógeno total, fósforo total y fosfato. Su periodicidad será quincenal. Ello implica un total de 26 análisis anuales a intervalos regulares de tiempo en el efluente de la EDAR.
Análisis de metales en normas de emisión
Se analizarán los siguientes parámetros: mercurio, cadmio, zinc, cobre, níquel, plomo y cromo total. Su periodicidad será mensual. Ello implica un total de 12 análisis anuales a intervalos regulares de tiempo en el efluente de la EDAR.
Sustancias orgánicas en normas de emisión
Se analizarán los siguientes parámetros: lindano (hexaclorociclohexano suma máxima), PCB's (PCB(101), PCB(114), PCB(118), PCB(138), PCB(153), PCB(180), PCB(20), PCB(28), PCB(28) + PCB(31), PCB(25) y PCB(35)), hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) y sulfuros. Su periodicidad será trimestral, coincidiendo una de ellas con la época estival, entre el 1 de julio y 31 de agosto. Ello implica un total de 4 análisis anuales a intervalos regulares de tiempo en el efluente de la EDAR.
Análisis de parámetros PRTR
Adicionalmente, se realizará un análisis anual de los parámetros PRTR conforme al Reglamento (CE) nº 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de enero de 2006, relativo al establecimiento de un registro europeo de emisiones y transferencias de contaminantes y por el que se modifican las Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del Consejo.
Siguiendo lo establecido en la “Guía de notificación de datos PRTR” publicada por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, para el caso de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas se analizarán y notificarán la siguiente sub-lista de contaminantes PRTR en agua : 1,2-dicloroetano (DCE), arsénico y compuestos (como As), atrazina, benceno, benzo(g,h,i)perileno, cadmio y compuestos (como Cd), carbono orgánico total (COT) (como c total o DQO/3), cianuros (como Cn total), cloruros (como Cl total), cobre y compuestos (como Cu), compuestos orgánicos halogenados (como AOX), compuestos organoestánnicos (como Sn total), cromo y compuestos (como Cr), diclorometano (DCM), diurón, fenoles (como C total), fluoranteno, fluoruros (como F total), fósforo total, ftalato de bis (2-etilhexilo) (dehp), hexaclorobenceno (HCB), hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), isoproturón, lindano, mercurio y compuestos (como Hg), naftaleno, níquel y compuestos (como Ni), nitrógeno total, nonilfenol y etoxilatos de nonilfenol (NP/NPE), octilfenoles y etoxilatos de octilfenol, pentaclorofenol (PCP), plomo y compuestos (como Pb), policlorobifenilos (PCB), simazina, tetracloroetileno (PER), tetraclorometano (TCM), tolueno, tributilestaño y compuestos, tricloroetileno, triclorometano, trifenilestaño y compuestos, xilenos, zinc y compuestos (como Zn).
[bookmark: _Toc168473270]Análisis para la vigilancia y control del medio receptor
De conformidad a lo especificado en la Autorización de Vertido AV-AL 03/09 y en los puntos referidos en la misma, recordando que son dos emisarios distintos, se llevará a cabo el muestreo de las aguas receptoras del vertido en el punto PV1 y PV3 (tabla 7) y se analizarán los sedimentos y organismos del área próxima. 
Para llevar a cabo el análisis a las aguas receptoras de los vertidos PV1 y PV3 se seleccionarán 9 puntos de muestreo para cada una de las conducciones (figura 4), además de dos puntos de referencia (PR) alejados de la zona de vertido, uno por emisario.
· Los puntos (1), (2) y (3) se situarán sobre la línea de la costa, (1) uno en la perpendicular del arranque del emisario con la línea de costa, y los otros dos se tomarán a ambos lados del punto (1), a 500 m de este, a la izquierda el punto (2) y a la derecha el punto (3).
· Dos puntos de muestreo se tomarán entre la salida del efluente y la costa, concretamente a 1/3 y 2/3 de distancia la longitud del emisario, puntos (4) y (5), respectivamente.
· Los cuatro últimos puntos se situarán en la circunferencia de radio 0,5 millas y centro el punto de descarga del vertido. Estarán repartidos de manera homogénea en la circunferencia, con uno de ellos orientado según la pluma de vertido, o la línea de costa si la pluma no fuera fácilmente identificada. 
Las muestras deberán ser representativas de un metro de columna de agua desde la superficie, o bien, ser tomadas a 0,5 metros de ésta.
Análisis completo del agua en el medio receptor 
Se analizarán los siguientes parámetros: coliformes totales, coliformes fecales, estreptococos fecales, pH, sólidos en suspensión, carbono orgánico total (COT), temperatura, color, transparencia, salinidad, oxígeno disuelto, nitrógeno oxidado, fósforo total, aceites y grasas, nitratos, nitritos, amonio, fosfato, tensioactivos, hidrocarburos no polares, cadmio, cobre, plomo, mercurio, zinc, cromo y níquel. Su periodicidad será semestral y se efectuará en los meses de enero y julio en cada uno de los emisarios de la EDAR de Roquetas de Mar, Los Baños y La Ventilla. Ello implica un total de 40 análisis anuales a intervalos regulares de tiempo (2 emisarios, 2 veces al año en 10 puntos de muestreo).
Análisis simplificado del agua en el medio receptor 
Se analizarán los siguientes parámetros: coliformes totales, coliformes fecales, estreptococos fecales, pH, sólidos en suspensión, carbono orgánico total (COT), temperatura, color, transparencia, salinidad, oxígeno disuelto, nitrógeno oxidado y fósforo total. Su periodicidad será trimestral y se efectuará en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre en cada uno de los emisarios de la EDAR de Roquetas de Mar, Los Baños y La Ventilla. Ello implica un total de 80 análisis anuales a intervalos regulares de tiempo (2 emisarios, 4 veces al año en 10 puntos de muestreo).
Análisis completo sobre las condiciones meteorológicas en el medio receptor 
Se determinarán parámetros representativos de las condiciones meteorológicas de la zona en el momento del muestreo. Los parámetros a medir en este tipo de control son: viento, corrientes, oleaje, perfil de salinidad, temperatura y oxígeno disuelto en el agua en un punto cercano a la salida del efluente, pero no afectado por éste. La frecuencia de muestreo se efectuará cada vez que se produzca el muestreo al medio receptor del vertido. Ello implica un total de 6 análisis anuales por emisario (2 emisarios, en enero, febrero, mayo, julio, agosto y noviembre). 
Análisis de sedimentos 
Se analizarán los siguientes parámetros: arsénico, cadmio, cobre, cromo total, mercurio, plomo, zinc, níquel y materia orgánica. Su periodicidad será anual y se llevará a cabo en 2 puntos de muestreo del área de influencia de cada uno de los emisarios (figura 4), uno donde el sedimento tienda a acumularse y otro considerado como blanco (punto de referencia - PR). Ello implica un total de 4 análisis anuales (2 emisarios, 1 vez al año en 2 puntos de muestreo).
Análisis de organismos 
Se tomarán muestras para el control de las comunidades de macroinvertebrados bentónicos. Una vez separados los organismos y conservados adecuadamente, se realizará su identificación taxonómica, se elaborarán tablas de organismos de cada taxón identificado y su asignación a las correspondientes comunidades. Se llevará a cabo un estudio en general de la composición y de la estructura (diversidad teniendo en cuenta la abundancia proporcional de los individuos, riqueza y equitabilidad) de las comunidades representativas.
La determinación taxonómica deberá realizarse hasta nivel específico con el fin de que sean aplicados índices diseñados para evaluar la resistencia y sensibilidad de las comunidades bentónicas a las perturbaciones, como el índice MEDOCC y/o BOPA establecidos para la eco-región del Mediterráneo en la Decisión de la Comisión, de 12 de febrero de 2018, por la que se fijan, de conformidad con la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, los valores de las clasificaciones de los sistemas de seguimiento de los Estados miembros a raíz del ejercicio de intercalibración, y por la que se deroga la Decisión 2013/480/UE [notificada con el número C(2018) 696]
Su periodicidad será anual y se llevará a cabo en 2 puntos de muestreo del área de influencia de cada uno de los emisarios (mismos puntos donde se tomen las muestras de sedimento y con igual metodología), uno donde el sedimento tienda a acumularse y otro considerado como blanco (punto de referencia - PR). Ello implica un total de 4 análisis anuales (2 emisarios, 1 vez al año en 2 puntos de muestreo).
[bookmark: _Toc168473271]Ensayos para el seguimiento de la explotación de la EDAR
Se llevará a cabo el muestro de los fangos a la salida de su línea de tratamiento en la EDAR, donde se analizarán los siguientes parámetros: pH, materia seca, materia fija (no volátil), materia fija (no volátil) en fango seco y materia volátil en fango seco. Su periodicidad será anual.
[bookmark: _Toc168473272]Cumplimiento del Plan de Vigilancia y Control estructural de las conducciones de vertido
Anualmente se llevará a cabo la inspección y vigilancia estructural de los emisarios de vertido que discurren por el fondo marino y que quedan recogidos en la tabla 8 del presente documento, tal y como indican las diferentes Autorizaciones de Vertido. Su inspección y filmación se llevará a cabo por buceadores profesionales especializados en buceo científico y técnico o a través de vehículos submarinos operados en superficie en remoto (ROV -vehículo operado remotamente). La filmación será efectuada mediante video de alta resolución, como mínimo 1920x1080 pixeles. Se determinará la localización de las conducciones de vertido y se examinarán detenidamente cada uno de sus elementos a fin de detectar posibles fugas, evaluando el estado de los difusores y de la conducción, y analizando posibles anomalías o incidencias a lo largo de éstas o sus alrededores. Los trabajos consistirán en:
· Inspecciones visualmente la totalidad de trazado del emisario.
· Detectar posibles irregularidades en la integridad de la conducción como por ejemplo torsión de la conducción, fisuras, roturas, mal estado de los componentes auxiliares (lastres, bridas, tornillería, registros, difusores, etc.).
· Realizar la grabación en vídeo de la totalidad del trazado del emisario.
· Constatar el correcto vertido y funcionamiento del emisario para minimizar el impacto sobre los hábitats sensibles de interés que puedan estar presentes en las zonas próximas.
· Emisión de un informe de los trabajos realizados.
Los trabajos de inspección estructural de las conducciones de vertido se coordinarán con los responsables de cada una de las instalaciones de depuración, siendo requisito indispensable que éstos se realicen cuando se esté produciendo el vertido en el medio receptor, de lo contrario no se abonarán ni los trabajos ni los informes asociados a los mismos. 

	Denominación Emisarios
	Punto de descarga
	Dilución
	Ø 
(m)
	Longitud (m)
	Nº difusores

	
	X
	Y
	
	
	
	

	EDAR Adra
	498.668
	4.065.758
	> 1/100
	0,45
	600
	1

	EDAR Balerma
	508.949
	4.064.680
	> 1/100
	0,30
	838
	0

	Guardias Viejas - EDAR El Ejido
	512.008
	4.061.484
	> 1/100
	0,50
	510
	6

	Los Baños - EDAR Roquetas de M.
	536.642
	4.069.086
	> 1/10
	500
	1.400
	10

	La Ventilla - EDAR Roquetas de M.
	538.502
	4.071.837
	> 1/10
	500
	1.500
	0


[bookmark: _Toc168473345]Tabla 8. Conducciones de vertido submarinas objeto de vigilancia y control estructural.
[bookmark: _Toc168473273]
REQUISITOS DE LA TOMA DE MUESTRAS
La toma de muestras será SIEMPRE llevada a cabo por parte de uno o más técnicos especialistas o personal cualificado perteneciente a la empresa adjudicataria del contrato. Por el contrario, la inspección y vigilancia estructural de los emisarios de vertido que discurren por el fondo marino se llevará a cabo por buceadores especializados encargados de la filmación de la conducción o a través de vehículos submarinos operados en superficie en remoto (ROV -vehículo operado remotamente).
Se aplicarán prácticas de laboratorio correctas con objeto de que se reduzca al mínimo el deterioro de las muestras en el periodo comprendido entre la recogida y su análisis. Se realizarán dos tipos de toma de muestras: 
· Toma de muestra compuesta. Se realizarán tomas de muestras durante un periodo de 24 horas en continuo, proporcionalmente al caudal de entrada o a intervalos regulares, tanto en influente como efluente de todas las EDARs.
Se realizará instalando equipos tomamuestras portátiles en los puntos de control recogidos en el apartado 4 “Descripción de los trabajos” del presente Pliego, de forma que cada hora proceda a tomar una submuestra compuesta de 24 horas representativa y homogénea de ese día. Las muestras de agua se tomarán del agua circulante. Señalar que todas las depuradoras poseen un único punto de control a la entrada y otro a la salida, a excepción de la EDAR Roquetas de Mar. Esta depuradora recibe las aguas residuales de 3 aglomeraciones urbanas por lo que requiere 3 equipos tomamuestras en el punto de control de entrada a la EDAR, y 2 equipos en el punto de control de salida.
Durante todo el periodo que dure el muestreo, el equipo mantendrá refrigeradas las muestras. Los equipos estarán dotados de baterías para su funcionamiento, afín de garantizar el funcionamiento de los equipos en caso de fallo del suministro eléctrico en la EDAR.
En cada EDAR que disponga de caudalímetro se anotará el caudal totalizado al inicio de la toma de muestras y al final, con la finalidad de realizar el cálculo de habitantes equivalentes en las 24 horas.
· Toma de muestra puntual. Este tipo de muestra se llevará a cabo únicamente en el medio receptor del vertido, y se tomará según las indicaciones recogidas en el apartado el apartado 4 “Descripción de los trabajos”.
El C.I.A.P. podrá recoger en momentos puntuales muestras por la aparición de un vertido recibido en una EDAR para su entrega al Adjudicatario. 
En el caso de que en el punto de entrada o salida del agua residual, para cualquier tipo de muestra, se detectara por el Adjudicatario: una alta carga contaminante, color atípico, no hubiese entrada de agua residual en la EDAR, lluvias, o se diesen condiciones anormales, el Adjudicatario deberá ponerlo en conocimiento del C.I.A.P., en ese mismo momento para decidir sobre la forma de proceder. Estas incidencias las recogerá el Adjudicatario en un apartado específico de OBSERVACIONES en la documentación que deberá reportar al C.I.A.P.. 
Todas las tomas de muestras, sean compuestas o puntuales, se llevarán a cabo como norma general entre los días 1 y 10 de cada mes. El intervalo horario para la recogida de las muestras será entre las 7:00 y 15:00 horas. El tiempo transcurrido entre la recogida de las muestras y la recepción en el laboratorio será el mínimo posible, pero siempre en el mismo día.
El Adjudicatario deberá extremar la limpieza de los equipos de toma de muestra (manguera, frascos, etc.) para evitar contaminaciones cruzadas. 
Las muestras se conservarán en los envases de recogida en nevera a una temperatura en el entorno de los 4ºC, con las precauciones que fijan las normas. 
En su oferta cada empresa licitante deberá presentar el compromiso de disponer actualmente de los equipos portátiles de recogida automática de muestras en continuo en un número mínimo de 9 unidades para poder cumplir con el cronograma de muestreo fijado en los Anexos del presente Pliego.
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MÉTODOS DE ENSAYO
Los procedimientos de ensayo a utilizar deberán estar acreditados por ENAC de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 17025. Así mismo, se llevará a cabo la toma de muestra simple y compuesta en aguas residuales brutas y tratadas en medio terrestre y marino bajo norma ISO/IEC 17020.
La realización de los análisis será conforme a los siguientes métodos analíticos de referencia, considerando los publicados en sus ediciones más recientes:
· Real Decreto 509/1.996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. Los métodos y criterios contenidos en esta norma prevalecerán sobre cualesquier otros.
· Decreto 109/2015, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía. Los métodos y criterios contenidos en esta norma prevalecerán sobre cualesquier otros.
· A.P.H.A. (American Public Health Association), A.W.W.A. (American Water Works Association), W.E.F. (Water Environment Federation) “Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water”.
Únicamente deberán llevarse a cabo análisis “in situ” mediante equipos portátiles para la determinación del pH, temperatura y oxígeno disuelto, así como para todos aquellos parámetros que no sean estables. 
En la documentación a presentar se deberá incluir el alcance acreditado por ENAC, se deberá especificar el rango de aplicación del método, indicando las concentraciones mínimas y máximas cuantificables, así como el nivel de incertidumbre. En ningún caso será aceptable una incertidumbre media superior al 50 %, con un factor de seguridad K=2, en el resultado de los ensayos.
[bookmark: _Toc168473275]
REPORTE DE RESULTADOS ANALÍTICOS E INFORMES
En su oferta cada empresa licitante describirá obligatoriamente de forma detallada y clara como se desarrollará este apartado. Concretándose definitivamente antes de la firma del contrato su adecuación a las necesidades del C.I.A.P., mientras no esté aprobada y con el visto bueno no se comenzarán los trabajos de muestreo.
[bookmark: _Toc168473276]Plataforma para la Gestión Inteligente de Datos
El Adjudicatario del contrato deberá contar con una plataforma o herramienta para la “Gestión Inteligente de Datos”, y será a través de la misma desde la que se reportarán los resultados analíticos e informes de los parámetros recogidos en el apartado 4 “Descripción de los trabajos”. Dicha plataforma deberá contar con dos vías de acceso a la información, una privada (acceso al C.I.A.P. y al Adjudicatario), y otra pública (limitada a la empresa explotadora y los técnicos del Ayuntamiento que correspondan).
A través de la plataforma o herramienta para la “Gestión Inteligente de Datos” se podrá introducir datos; realizar gráficos; exportar a EXCEL; y visualizar e imprimir los resultados de cada uno de los parámetros que se vayan analizando en el laboratorio en tiempo real. Además, la plataforma tendrá que ofrecer la posibilidad de adjuntar los informes de acta de resultados analíticos llevados a cabo por el laboratorio en cada EDAR mensualmente; los informes relativos a los análisis de organismos para la vigilancia y control del medio receptor; los informes relativos a la inspección estructural de las conducciones y emisarios de vertido y los videos de reconocimiento de las conducciones.
Cada una de las vías de acceso indicadas contará con los siguientes permisos: 
Acceso privado: introducir datos; realizar gráficos; exportar a EXCEL; visualizar e imprimir los resultados e informes disponibles en la plataforma; adjuntar informes; así como adjuntar y visualizar los videos de reconocimiento de las conducciones.
Acceso público: realizar gráficos; exportar a EXCEL; visualizar e imprimir los resultados e informes disponibles en la plataforma; así como visualizar los videos de reconocimiento de las conducciones.
[bookmark: _Toc168473277]Reporte de resultados analíticos e informes
Los resultados analíticos que deberán introducirse en la plataforma serán los de todos los parámetros que se indican en el apartado 4 “Descripción de los trabajos”. A medida que se realicen las analíticas el Adjudicatario tendrá obligatoriamente que introducir en la plataforma los resultados obtenidos de forma manual, uno a uno. 
En el caso de que se detecte algún resultado anómalo o incumplimiento de los parámetros analizados en las aguas influentes y efluentes de las EDARs, se comunicará inmediatamente al C.I.A.P., y por ende a la empresa explotadora, por vía telemática. El plazo de notificación será de 48 horas desde el conocimiento por parte del laboratorio.
Cuando proceda será necesario adjuntar el correspondiente informe de acta de resultados analíticos; de análisis de organismos para la vigilancia y control del medio receptor y el relativo a la inspección estructural de las conducciones y emisarios de vertido. 
Todos los documentos se deberán adjuntar en formato de archivo digital PDF debidamente firmados, fechados y sellados. Los documentos digitales se denominarán e incluirán como mínimo la siguiente información según resulte: 
· Año_Nº de mes_ EDAR XXX_Acta resultados/Informe/Factura_
· Normas emisión influente/efluente_Tipo análisis XXX.
· Medio receptor XXX_Tipo de análisis XXX_Pto nº X.
· Inspección estructural emisario XXX.
· Seguimiento EDAR influente/efluente/fangos.

En todas las actas de resultados y resto de informes que se elaboren se incluirá un apartado de OBSERVACIONES, donde se indicará cualquier incidencia detectada y digna de señalar al realizar la toma de muestras (lluvia, no entrada de agua a la planta, color atípico, desperfectos en la planta, vertidos, etc.) y al llevar a cabo la filmación de las conducciones de vertido. 
Subir a la plataforma cada uno de estos informes individualizados será indispensable para poder tramitar la factura correspondiente, su ausencia motivará la no tramitación de la factura. Su presentación y contenido deberá obtener el visto bueno del C.I.A.P.. 
El Adjudicatario deberá programar la obtención de los resultados en su laboratorio de forma tal que, los sólidos en suspensión y la DQO estén visibles en la plataforma en un tiempo máximo de 48 horas desde la recogida de la muestra (dos días hábiles, no considerando los sábados a este efecto). El resto de resultados de los distintos análisis deberán estar introducidos en la plataforma, junto con el correspondiente informe de acta de resultados analíticos, antes del día 5 del mes siguiente a la realización de las analíticas. En caso contrario será sancionado según lo establecido en este Pliego.
Los informes relativos a los análisis de organismos para la vigilancia y control del medio receptor y a la inspección estructural de las conducciones de vertido deberán estar introducidos en la plataforma antes de 2 meses desde la fecha de realización de los trabajos. En caso contrario será sancionado según lo establecido en este Pliego. 
[bookmark: _Toc168473278]Visualización e impresión de resultados analíticos e informes
Para la visualización de los resultados analíticos parámetro a parámetro la plataforma permitirá filtrar la información siguiendo el esquema que a continuación se describe, siendo posible seleccionar la información por: FECHA (año y mes); EDAR; tipo de ENSAYO (ensayos de la Autorización de Vertido y para el seguimiento de la EDAR); PUNTO DE MUESTREO (influente a la EDAR, efluente de la EDAR, punto de muestreo en aguas receptoras del vertido nº XX, fangos); por tipo de ANÁLISIS y por PARÁMETROS (uno, varios, o todos los parámetros): 
· AÑO: XXXX / Todos
· MES: XX / Todos
· EDAR: XXXX / Todas
· TIPO DE ENSAYO: Autorización de Vertido / Seguimiento EDAR 
· Autorización de Vertido: Normas de emisión / Medio receptor XXXX / Todos
· Normas de emisión 
· Punto de muestreo: influente EDAR / efluente EDAR / Todos
· Tipo de análisis: XXXX / Todos
· Parámetro: XXXX/ Todos
· Medio receptor XXXX 
· Inspección estructural del emisario.
· Punto de muestreo: punto de muestreo nº XX / Todos
· Tipo de análisis: XXXX / Todos
· Parámetro: XXXX/ Todos
· Seguimiento EDAR: 
· Punto de muestreo: influente / efluente / fangos / Todos
· Tipo de análisis: XXXX / Todos
· Parámetros: XXXX/ Todos

La plataforma permitirá igualmente seleccionar, a partir del contrato, todas y cada una de las analíticas realizadas hasta la fecha por el Adjudicatario, bajo el esquema señalado anteriormente.
Los resultados analíticos en la plataforma se visualizarán por columnas, incluyéndose como mínimo la siguiente información, tanto en estos como en los informes de acta de resultados analíticos: el valor de concentración permitido o límite de emisión recogido en la legislación en vigor para cada uno de los parámetros analizados junto con sus unidades; resultado junto con sus unidades (estas han de coincidir con las del valor de concentración permitido o límite de emisión); pretratamiento de la muestra; procedimiento seguido; técnica empleada e incertidumbre de la medida. Esta información podrá ser exportable a EXCEL para su descarga. 
La plataforma deberá ofrecer algún tipo de indicación para mostrar si el parámetro analizado excede el valor de concentración permitido o valor límite de emisión en las aguas residuales urbanas tratadas recogido en la legislación en vigor (ejemplo: verde, el valor cumple con la legislación en vigor; rojo, incumplimiento). Así mismo, se representará mediante un símbolo cuando la información cargada en la plataforma incluya un informe adjunto (informes de acta de resultados analíticos; informes relativos a los análisis de organismos para la vigilancia y control del medio receptor; informes relativos a la inspección estructural de las conducciones y emisarios de vertido y videos de reconocimiento de las conducciones).
Todos los datos incluidos en la plataforma podrán visualizarse gráficamente, permitiendo esta su representación gráfica para poder realizar el seguimiento y evolución de los parámetros objeto de estudio. 
En la documentación que presentará incluirá obligatoriamente imágenes que permitan conocer de forma somera cómo se accede a los datos y su presentación.
[bookmark: _Toc168473279]DIRECCIÓN TÉCNICA DE LOS TRABAJOS
El C.I.A.P. designará a un Responsable del contrato, quién se encargará de la dirección y seguimiento de la ejecución de los trabajos objeto del presente Pliego, decidiendo además sobre cualquier duda de interpretación que surja acerca de las consideraciones técnicas de este Pliego por parte de la entidad Adjudicataria del concurso. En concreto, son funciones del Responsable del contrato:
· Interpretar los Pliegos.
· Apreciar la existencia de los medios y organización necesarios para la elaboración del trabajo o prestación del servicio en cada una de sus fases.
· Dar las órdenes oportunas para lograr los objetivos del trabajo.
· Proponer las modificaciones que convenga introducir en el trabajo en orden a un mejor cumplimiento del contrato.
· Expedir las certificaciones de la labor realizada, según los plazos de ejecución y abono que se hayan acordado.
· Formular la liquidación de la labor realizada.
· Tramitar cuantas incidencias surjan en la elaboración de los trabajos técnicos.
El Adjudicatario deberá designar obligatoriamente lo que se denominará el Coordinador del contrato, que será interlocutor válido a efectos de tratamiento con el Responsable del contrato para todos los aspectos que estén relacionados con el objeto de esta licitación. En la documentación que presentar se deberá incluir obligatoriamente la información de contacto del Coordinador del contrato (nombre, correo electrónico y teléfono).
El Coordinador del contrato de la empresa adjudicataria mantendrá una comunicación directa con el Responsable del contrato y con la periodicidad que este demande. Se encargará de gestionar las quejas que el C.I.A.P. realice objeto de esta licitación y activará los recursos organizativos necesarios para su resolución. Informará de las acciones correctoras que se adopten como consecuencia de las no conformidades que se abran en los Sistemas de Gestión que en su caso tenga el Adjudicatario y que hayan tenido su "origen" en las No Conformidades procedentes del objeto de esta licitación. En caso que el Adjudicatario no esté certificado en sistemas de gestión (ISO 9001 - ISO 14001) deberá adecuar su sistema de gestión de no conformidades a lo previsto en dichas normas.
Finalmente, durante el periodo de vigencia del contrato, el personal del C.I.A.P. tendrá acceso a los laboratorios en los que se estén desarrollando los análisis, así como a todo lo referido al objeto del contrato. Igualmente podrá solicitar que los informes se acompañen con fotografías durante la toma de muestras en el medio receptor. 
[bookmark: _Toc168473280]OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
El Adjudicatario cumplirá todos los requisitos generales, particulares y relacionados con la coordinación de actividades empresariales reflejados en la Cláusula correspondiente de “Prevención de Riesgos Laborales: obligaciones del contratista” del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, así como cuantas obligaciones en este campo que, aún sin estar relacionadas en ese documento, le sean de aplicación.
Los licitadores han de considerar incluido como parte proporcional en los precios de licitación y los resultantes al aplicar la baja ofertada el coste derivado del cumplimiento de los requisitos citados, incluyendo cualquiera de las Medidas de Seguridad y Salud Laboral preceptivas: equipos de protección individual, colectiva, formación, equipamiento higiénico, etc.
[bookmark: _Toc168473281]DURACIÓN DEL CONTRATO
El contrato tendrá una duración de UN (1) AÑO, y se podrá prorrogar por periodos anuales hasta un máximo de TRES VECES, siendo necesaria la aprobación tácita y expresa por las partes implicadas de la citada prórroga.
Cualquier finalización de contrato o prórroga deberá ser comunicado con un mínimo de TRES MESES antes de la finalización del periodo de vigencia del contrato.
[bookmark: _Toc168473282]PENALIZACIONES Y FIANZA
Se considerarán expresamente como infracciones graves el incumplimiento de los trabajos descritos en el apartado 4., del plazo de entrega de los resultados analíticos y los informes a elaborar descritos en el apartado 7 “Reporte de resultados analíticos e informes”. 
Cualquier incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria en la realización de los trabajos, plazos de entrega o de la finalización anticipada del contrato conllevará una penalización equivalente al 150% del importe de los trabajos que quedaran pendientes a la fecha de comunicación, siendo del 200% del total de los trabajos contratados si la finalización o incumplimiento fuera adoptado de forma unilateral por parte de empresa adjudicataria. El resto de incumplimientos y penalizaciones se ajustará según lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
La empresa adjudicataria deberá presentar aval bancario por importe del 20% del presupuesto de adjudicación en concepto de fianza.
[bookmark: _Toc168473283]PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
El PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN asciende a la cantidad de doscientos ochenta mil seiscientos diecinueve euros con sesenta y nueve céntimos de euro (280.619,69 €), más la cantidad de cincuenta y ocho mil novecientos treinta euros con trece céntimos de euro (58.930,13 €), en concepto de IVA al 21%, lo que hace un total de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (339.549,82 €), por un año (12 meses) de trabajos.

	[bookmark: _Hlk184207017]PRESUPUESTO RESUMEN

	Normas de emisión en EDARs autorizaciones de vertido
	 191.375,20 € 

	Plan de vigilancia y control del medio receptor autorizaciones de vertido
	 48.448,40 € 

	Plan de vigilancia y control estructural de las conducciones de vertido autorizaciones de vertido
	 14.075,00 € 

	Ensayos de seguimiento de explotación EDARs
	 10.836,96 € 

	Presupuesto de ejecución material
	 264.735,56 € 

	Beneficio Industrial 6,00%
	15.884,13 €

	IVA (21 %)
	 58.930,13 € 

	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
	 339.549,82 € 


[bookmark: _Toc168473346]Tabla 9. Presupuesto base de licitación para la contratación de la asistencia técnica.
En el Anexo VIII se incluye el desglose de parámetros, mediciones y presupuesto, incluyendo precios unitarios y mediciones por bloque de parámetros a analizar y trabajos a llevar a cabo según lo descrito en el presente Pliego. 
Señalar que la valoración económica de la toma de muestras incluye el desplazamiento al punto de control de la EDAR y de vertido al medio receptor. En el precio no se incluirán los reactivos necesarios para llevar a cabo los análisis. Todo el material necesario para la toma de muestras y su conservación en las condiciones adecuadas, para evitar su alteración, serán por cuenta del Adjudicatario. Los costes asociados a la plataforma para la “Gestión Inteligente de Datos” se consideran incluidos dentro de los precios unitarios para la elaboración de análisis y la emisión de informes de acta de resultados recogidos en el Anexo VIII del presente Pliego.
El presupuesto base de licitación del contrato se corresponde con un escenario hipotético de valoración (en cuanto a las actuaciones concretas objeto de contratación). Por ser un escenario hipotético de valoración, el C.I.A.P. no estará obligado a solicitar al adjudicatario el número de unidades del Servicio referidas en dicho escenario, cumpliendo con solicitar el número de ellas que precise en función de sus necesidades hasta alcanzar el importe del Alcance Mínimo del Contrato referido a continuación. No obstante a lo anterior, los precios unitarios propuestos por el adjudicatario serán vinculantes para éste, siendo el precio del Contrato el Alcance Máximo del mismo en los términos referidos seguidamente:
· Alcance Mínimo: El C.I.A.P. se obligará con el adjudicatario a solicitar las prestaciones objeto del Contrato por un importe equivalente al 50% del importe propuesto, IVA excluido, en la oferta por el adjudicatario.
· Alcance Máximo: El C.I.A.P. se reservará el derecho a solicitar al adjudicatario las prestaciones objeto del Contrato hasta el importe propuesto por el adjudicatario en su oferta. 
El C.I.A.P. podrá solicitar al adjudicatario las prestaciones objeto del Contrato hasta el importe de este Alcance Máximo referido.
La no solicitud de todo o parte del Alcance Máximo no supondrá ninguna responsabilidad para el C.I.A.P., que cumplirá con el adjudicatario solicitando únicamente el Alcance Mínimo del Contrato.
Las empresas licitadoras deberán incluir un cuadro de precios en el que se definan los precios unitarios por partidas de parámetros a analizar y trabajos a llevar a cabo según lo descrito en el presente Pliego (ver Anexo VIII – Presupuesto). Además, los ofertantes deberán detallar el precio unitario de cada uno de los conceptos que integran cada una de las partidas de parámetros y trabajos valorados en este Pliego. Por ejemplo, para la partida “Análisis simplificado en normas de emisión (valorada en 71,43 € en el Anexo VIII – Presupuesto) se deberá especificar el precio ofertado por el licitador, especificándose además el coste unitario por separado de cada uno de los conceptos que incluye (caudal, pH, sólidos en suspensión, DBO5, DQO y emisión de informe de acta de resultados). La suma de estos costes unitarios deberá ser igual al coste de la partida. Todos estos precios unitarios presentarán carácter contractual, a efectos de poder valorar los trabajos a certificar en el caso de producirse modificaciones en el futuro en las autorizaciones de vertido.  
[bookmark: _Toc168473284]FORMA DE ABONO
El abono de los trabajos realizados se realizará con periodicidad mensual y se llevará a cabo mediante certificaciones mensuales con el Visto Bueno del Técnico Asesor del C.I.A.P., una vez que se haya producido la ejecución y reporte de resultados analíticos correspondientes al C.I.A.P.
El abono de los trabajos realizados se realizará con periodicidad mensual y corresponderá al sumatorio del importe de los análisis en el mes en curso, de acuerdo con la planificación anual entregada al adjudicatario multiplicada por el precio unitario del análisis practicado, resultante de la adjudicación.

Fdo. Fco. Javier Martínez Rodríguez
Jefe de la Sección de Explotación del Ciclo Hidráulico. Diputación de Almería
Funcionario responsable del asesoramiento técnico a CIAP
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ANEXOS
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Anexo I. Detalle de Adra

ADRA. PERIODICIDAD Y PUNTOS DE CONTROL
	Tipo análisis
	Parámetro 
	Periodicidad
	PCe
	PCs
	PV
	TOTAL AÑO 

	Normas de emisión en EDAR - Autorización de vertido 

	Simplificado 
	Caudal
	Semanal 
	52
	52
	 - 
	104

	
	pH 
	
	52
	52
	 - 
	104

	
	Sólidos en suspensión 
	
	52
	52
	 - 
	104

	
	DBO5 
	
	52
	52
	 - 
	104

	
	DQO
	
	52
	52
	 - 
	104

	Nutrientes 
	Aceites y grasas
	Bimestral
(Oct - May) 

Mensual 
(Jun - Sep)
	8
	8
	 - 
	16

	
	Detergentes
	
	8
	8
	 - 
	16

	
	Amonio
	
	8
	8
	 - 
	16

	
	Nitratos
	
	8
	8
	 - 
	16

	
	Nitritos
	
	8
	8
	 - 
	16

	
	Nitrógeno total 
	
	8
	8
	 - 
	16

	
	Fósforo total 
	
	8
	8
	 - 
	16

	
	Ortofosfato
	
	8
	8
	 - 
	16

	Metales
	Mercurio 
	Trimestral
	 - 
	4
	 - 
	4

	
	Cadmio 
	
	 - 
	4
	 - 
	4

	
	Zinc 
	
	 - 
	4
	 - 
	4

	
	Cobre 
	
	 - 
	4
	 - 
	4

	
	Níquel
	
	 - 
	4
	 - 
	4

	
	Plomo 
	
	 - 
	4
	 - 
	4

	
	Cromo total 
	
	 - 
	4
	 - 
	4

	Sustancias orgánicas
	Lindano 
	Semestral
	 - 
	2
	 - 
	2

	
	PCBs
	
	 - 
	2
	 - 
	2

	
	HAP 
	
	 - 
	2
	 - 
	2

	
	Sulfuros
	
	 - 
	2
	 - 
	2

	Plan de Vigilancia y Control del medio receptor - Autorización de vertido 

	Simplificado 
(5 ptos muestreo)
	Coliformes totales
	Mensual
(May, Jun, Jul y Ago)
	 - 
	 - 
	20
	20

	
	Coliformes fecales
	
	 - 
	 - 
	20
	20

	
	Estreptococos fecales
	
	 - 
	 - 
	20
	20

	
	pH
	
	 - 
	 - 
	20
	20

	
	Sólidos en suspensión
	
	 - 
	 - 
	20
	20

	
	Temperatura
	
	 - 
	 - 
	20
	20

	
	Color
	
	 - 
	 - 
	20
	20

	
	Transparencia
	
	 - 
	 - 
	20
	20

	
	Salinidad
	
	 - 
	 - 
	20
	20

	
	Oxígeno disuelto
	
	 - 
	 - 
	20
	20

	
	Nitrógeno oxidado
	Mensual
(May, Jun, Jul y Ago)
	 - 
	 - 
	20
	20

	
	Ortofosfato
	
	 - 
	 - 
	20
	20

	
	Aceites y grasas
	
	 - 
	 - 
	20
	20

	
	Detergentes
	
	 - 
	 - 
	20
	20

	Simp. cond. meteo.
	Viento 
	Cuando se tome muestra en el medio receptor
	 - 
	 - 
	4
	4

	
	Oleaje
	
	 - 
	 - 
	4
	4

	
	Pluviometría 
	
	 - 
	 - 
	4
	4

	Sedimentos y organismos
 (2 ptos muestreo)
	Arsénico 
	Anual
	 - 
	 - 
	2
	2

	
	Cadmio 
	
	 - 
	 - 
	2
	2

	
	Cobre 
	
	 - 
	 - 
	2
	2

	
	Cromo total 
	
	 - 
	 - 
	2
	2

	
	Mercurio 
	
	 - 
	 - 
	2
	2

	
	Plomo 
	
	 - 
	 - 
	2
	2

	
	Zinc 
	
	 - 
	 - 
	2
	2

	
	Níquel 
	
	 - 
	 - 
	2
	2

	
	Materia orgánica
	
	 - 
	 - 
	2
	2

	
	Control de organismos
	
	 - 
	 - 
	2
	2

	Seguimiento de explotación EDAR de Adra

	Simplificado 
fangos
	pH
	Anual
	 - 
	1
	 - 
	1

	
	Materia seca 
	
	 - 
	1
	 - 
	1

	
	Materia fija (NV)
	
	 - 
	1
	 - 
	1

	
	Mat. fija (NV) en f. seco
	
	 - 
	1
	 - 
	1

	
	Mat. volátil en f. seco
	
	 - 
	1
	 - 
	1

	TOTAL 
	324
	365
	312
	1.001





ADRA. CRONOGRAMA DE MUESTREO
	Tipo análisis
	Parámetro 
	Ene
	Feb
	Mar
	Abr
	May
	Jun
	Jul
	Ago
	Sep
	Oct
	Nov
	Dic
	TOTAL AÑO

	Normas de emisión en EDAR- Autorización de vertido 

	Simplificado 
	Caudal
	10
	8
	8
	8
	10
	8
	8
	10
	8
	10
	8
	8
	104

	
	pH 
	10
	8
	8
	8
	10
	8
	8
	10
	8
	10
	8
	8
	104

	
	Sólidos en suspensión 
	10
	8
	8
	8
	10
	8
	8
	10
	8
	10
	8
	8
	104

	
	DBO5 
	10
	8
	8
	8
	10
	8
	8
	10
	8
	10
	8
	8
	104

	
	DQO
	10
	8
	8
	8
	10
	8
	8
	10
	8
	10
	8
	8
	104

	Nutrientes 
	Aceites y grasas
	2
	 
	2
	 
	2
	2
	2
	2
	2
	 
	2
	 
	16

	
	Detergentes
	2
	 
	2
	 
	2
	2
	2
	2
	2
	 
	2
	 
	16

	
	Amonio
	2
	 
	2
	 
	2
	2
	2
	2
	2
	 
	2
	 
	16

	
	Nitratos
	2
	 
	2
	 
	2
	2
	2
	2
	2
	 
	2
	 
	16

	
	Nitritos
	2
	 
	2
	 
	2
	2
	2
	2
	2
	 
	2
	 
	16

	
	Nitrógeno total 
	2
	 
	2
	 
	2
	2
	2
	2
	2
	 
	2
	 
	16

	
	Fósforo total 
	2
	 
	2
	 
	2
	2
	2
	2
	2
	 
	2
	 
	16

	
	Ortofosfato
	2
	 
	2
	 
	2
	2
	2
	2
	2
	 
	2
	 
	16

	Metales
	Mercurio 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	4

	
	Cadmio 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	4

	
	Zinc 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	4

	
	Cobre 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	4

	
	Níquel
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	4

	
	Plomo 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	4

	
	Cromo total 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	4

	Sustancias orgánicas
	Lindano 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	
	PCBs
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	
	HAP 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	
	Sulfuros
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	Plan de Vigilancia y Control del medio receptor - Autorización de vertido 

	Simplificado 
(5 ptos muestreo)
	Coliformes totales
	 
	 
	 
	 
	5
	5
	5
	5
	 
	 
	 
	 
	20

	
	Coliformes fecales
	 
	 
	 
	 
	5
	5
	5
	5
	 
	 
	 
	 
	20

	
	Estreptococos fecales
	 
	 
	 
	 
	5
	5
	5
	5
	 
	 
	 
	 
	20

	
	pH
	 
	 
	 
	 
	5
	5
	5
	5
	 
	 
	 
	 
	20

	
	Sólidos en suspensión
	 
	 
	 
	 
	5
	5
	5
	5
	 
	 
	 
	 
	20

	
	Temperatura
	 
	 
	 
	 
	5
	5
	5
	5
	 
	 
	 
	 
	20

	
	Color
	 
	 
	 
	 
	5
	5
	5
	5
	 
	 
	 
	 
	20

	
	Transparencia
	 
	 
	 
	 
	5
	5
	5
	5
	 
	 
	 
	 
	20

	
	Salinidad
	 
	 
	 
	 
	5
	5
	5
	5
	 
	 
	 
	 
	20

	
	Oxígeno disuelto
	 
	 
	 
	 
	5
	5
	5
	5
	 
	 
	 
	 
	20

	
	Nitrógeno oxidado
	 
	 
	 
	 
	5
	5
	5
	5
	 
	 
	 
	 
	20

	
	Ortofosfatos
	 
	 
	 
	 
	5
	5
	5
	5
	 
	 
	 
	 
	20

	
	Aceites y grasas
	 
	 
	 
	 
	5
	5
	5
	5
	 
	 
	 
	 
	20

	
	Detergentes
	 
	 
	 
	 
	5
	5
	5
	5
	 
	 
	 
	 
	20

	Simp. cond. meteo.
	Viento
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	4

	
	Oleaje
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	4

	
	Pluviometría 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	4

	Sedimentos y organismos 
(2 ptos muestreo)
	Arsénico 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	
	Cadmio 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	
	Cobre 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	
	Cromo total 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	
	Mercurio 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	
	Plomo 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	
	Zinc 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	
	Níquel 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	
	Materia orgánica
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	
	Control de organismos
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	Seguimiento de explotación EDAR de Adra

	Simplificado
 fangos
	pH
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	
	Materia seca 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	
	Materia fija (NV)
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	
	Mat. fija (NV) en f. seco
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	
	Mat. volátil en f. seco
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	TOTAL 
	77
	40
	56
	47
	139
	154
	140
	139
	56
	57
	56
	40
	1.001
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Anexo II. Detalle de Balerma

BALERMA. PERIODICIDAD Y PUNTOS DE CONTROL
	Tipo análisis
	Parámetro 
	Periodicidad
	PCe
	PCs
	PV
	TOTAL AÑO 

	Normas de emisión en EDAR - Autorización de vertido 

	Simplificado
	Caudal
	Semanal 
(15 Jun-15 Sep)

Quincenal 
(resto del año)
	32
	32
	 - 
	64

	
	pH 
	
	32
	32
	 - 
	64

	
	Sólidos en suspensión 
	
	32
	32
	 - 
	64

	
	DBO5 
	
	32
	32
	 - 
	64

	
	DQO
	
	32
	32
	 - 
	64

	Nutrientes 
	Aceites y grasas
	Mensual
(15 Jun-15 Sep)

Mensual
(resto del año)
	 - 
	8
	 - 
	8

	
	Detergentes
	
	 - 
	8
	 - 
	8

	
	Amonio
	
	 - 
	8
	 - 
	8

	
	Nitratos
	
	 - 
	8
	 - 
	8

	
	Nitritos
	
	 - 
	8
	 - 
	8

	
	Nitrógeno total 
	
	 - 
	8
	 - 
	8

	
	Fósforo total 
	
	 - 
	8
	 - 
	8

	
	Fosfato
	
	 - 
	8
	 - 
	8

	Metales
	Mercurio 
	(2) Analíticas: 
- (1) 15 Jun-15 Sep. 
- (1) Semestral.
	 - 
	2
	 - 
	2

	
	Cadmio 
	
	 - 
	2
	 - 
	2

	
	Zinc 
	
	 - 
	2
	 - 
	2

	
	Cobre 
	
	 - 
	2
	 - 
	2

	
	Níquel
	
	 - 
	2
	 - 
	2

	
	Plomo 
	
	 - 
	2
	 - 
	2

	
	Cromo total 
	
	 - 
	2
	 - 
	2

	Sustancias orgánicas
	Lindano 
	
	 - 
	2
	 - 
	2

	
	PCBs
	
	 - 
	2
	 - 
	2

	
	HAP
	
	 - 
	2
	 - 
	2

	
	Sulfuros 
	
	 - 
	2
	 - 
	2

	Plan de Vigilancia y Control del medio receptor - Autorización de vertido 

	Simplificado 
(10 ptos muestreo)
	Enterococos intestinales 
	Semestral
(ciclos de marea baja, uno en temporada de baño)
	 - 
	 - 
	20
	20

	
	Escherichia coli 
	
	 - 
	 - 
	20
	20

	
	pH
	
	 - 
	 - 
	20
	20

	
	Aceites y grasas
	
	 - 
	 - 
	20
	20

	
	Sólidos en suspensión
	
	 - 
	 - 
	20
	20

	
	Temperatura
	
	 - 
	 - 
	20
	20

	
	Color
	
	 - 
	 - 
	20
	20

	
	Transparencia
	
	 - 
	 - 
	20
	20

	
	Salinidad
	
	 - 
	 - 
	20
	20

	
	Oxígeno disuelto
	
	 - 
	 - 
	20
	20

	
	Detergentes
	Semestral
(ciclos de marea baja, uno en temporada de baño)
	 - 
	 - 
	20
	20

	
	Nitrógeno oxidado
	
	 - 
	 - 
	20
	20

	
	Fósforo total 
	
	 - 
	 - 
	20
	20

	
	Hidrocarburos no polares 
	
	 - 
	 - 
	20
	20

	Simp. cond. meteo.
	Viento
	Cuando se tome muestra en el medio receptor
	 - 
	 - 
	2
	2

	
	Oleaje
	
	 - 
	 - 
	2
	2

	
	Pluviometría 
	
	 - 
	 - 
	2
	2

	Sedimentos y organismos 
(2 ptos muestreo)
	Arsénico 
	Anual
	 - 
	 - 
	2
	2

	
	Cadmio 
	
	 - 
	 - 
	2
	2

	
	Cobre 
	
	 - 
	 - 
	2
	2

	
	Cromo total 
	
	 - 
	 - 
	2
	2

	
	Mercurio 
	
	 - 
	 - 
	2
	2

	
	Plomo 
	
	 - 
	 - 
	2
	2

	
	Zinc 
	
	 - 
	 - 
	2
	2

	
	Níquel 
	
	 - 
	 - 
	2
	2

	
	Materia orgánica
	
	 - 
	 - 
	2
	2

	
	Control de organismos
	
	 - 
	 - 
	2
	2

	Seguimiento de explotación EDAR de Balerma 

	Simplificado 
 fangos
	pH
	Anual
	 - 
	1
	 - 
	1

	
	Materia seca 
	
	 - 
	1
	 - 
	1

	
	Materia fija (NV)
	
	 - 
	1
	 - 
	1

	
	Mat. fija (NV) en f. seco
	
	 - 
	1
	 - 
	1

	
	Mat. volátil en f. seco
	
	 - 
	1
	 - 
	1

	TOTAL 
	160
	251
	306
	717



BALERMA. CRONOGRAMA DE MUESTREO
	Tipo análisis
	Parámetro 
	Ene
	Feb
	Mar
	Abr
	May
	Jun
	Jul
	Ago
	Sep
	Oct
	Nov
	Dic
	TOTAL AÑO

	Normas de emisión en EDAR- Autorización de vertido 

	Simplificado 
	Caudal
	6
	4
	4
	4
	6
	4
	8
	10
	4
	6
	4
	4
	64

	
	pH 
	6
	4
	4
	4
	6
	4
	8
	10
	4
	6
	4
	4
	64

	
	Sólidos en suspensión 
	6
	4
	4
	4
	6
	4
	8
	10
	4
	6
	4
	4
	64

	
	DBO5 
	6
	4
	4
	4
	6
	4
	8
	10
	4
	6
	4
	4
	64

	
	DQO
	6
	4
	4
	4
	6
	4
	8
	10
	4
	6
	4
	4
	64

	Nutrientes 
	Aceites y grasas
	1
	 
	1
	 
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	1
	 
	8

	
	Detergentes
	1
	 
	1
	 
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	1
	 
	8

	
	Amonio
	1
	 
	1
	 
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	1
	 
	8

	
	Nitratos
	1
	 
	1
	 
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	1
	 
	8

	
	Nitritos
	1
	 
	1
	 
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	1
	 
	8

	
	Nitrógeno total 
	1
	 
	1
	 
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	1
	 
	8

	
	Fósforo total 
	1
	 
	1
	 
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	1
	 
	8

	
	Fosfato
	1
	 
	1
	 
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	1
	 
	8

	Metales
	Mercurio 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2

	
	Cadmio 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2

	
	Zinc 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2

	
	Cobre 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2

	
	Níquel
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2

	
	Plomo 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2

	
	Cromo total 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2

	Sustancias orgánicas
	Lindano 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2

	
	PCBs
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2

	
	HAP 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2

	
	Sulfuros 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2

	Plan de Vigilancia y Control del medio receptor - Autorización de vertido 

	Simplificado
(10 ptos muestreo)
	Enterococos intestinales 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	20

	
	Escherichia coli 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	20

	
	pH
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	20

	
	Aceites y grasas
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	20

	
	Sólidos en suspensión
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	20

	
	Temperatura
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	20

	
	Color
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	20

	
	Transparencia
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	20

	
	Salinidad
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	20

	
	Oxígeno disuelto
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	20

	
	Detergentes
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	20

	
	Nitrógeno oxidado
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	20

	
	Fósforo total 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	20

	
	Hidrocarburos no polares 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	20

	Simp. cond. meteo.
	Viento
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2

	
	Oleaje
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2

	
	Pluviometría 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2

	Sedimentos y organismos
 (2 ptos muestreo)
	Arsénico 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	
	Cadmio 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	
	Cobre 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	
	Cromo total 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	
	Mercurio 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	
	Plomo 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	
	Zinc 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	
	Níquel 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	
	Materia orgánica
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	
	Control de organismos
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	Seguimiento de explotación EDAR de Balerma 

	Simplificado 
fangos
	pH
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	
	Materia seca 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	
	Materia fija (NV)
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	
	Mat. fija (NV) en f. seco
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	
	Mat. volátil en f. seco
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	TOTAL
	38
	20
	28
	20
	38
	207
	48
	58
	28
	30
	28
	174
	717
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Anexo III. Detalle de Dalías

DALÍAS. PERIODICIDAD Y PUNTOS DE CONTROL
	Tipo análisis
	Parámetro 
	Periodicidad
	PCe
	PCs
	PV
	TOTAL AÑO 

	Normas de emisión en EDAR - Autorización de vertido 

	Simplificado 
	Caudal
	Mensual
	12
	12
	 - 
	24

	
	pH 
	
	12
	12
	 - 
	24

	
	Sólidos en suspensión 
	
	12
	12
	 - 
	24

	
	DBO5 
	
	12
	12
	 - 
	24

	
	DQO
	
	12
	12
	 - 
	24

	Nutrientes 
	Aceites y grasas
	Trimestral
	 - 
	4
	 - 
	4

	
	Tensioactivos aniónicos
	
	 - 
	4
	 - 
	4

	
	Amonio
	
	 - 
	4
	 - 
	4

	
	Nitratos
	
	 - 
	4
	 - 
	4

	
	Nitritos
	
	 - 
	4
	 - 
	4

	
	Nitrógeno total 
	
	 - 
	4
	 - 
	4

	
	Fósforo total 
	
	 - 
	4
	 - 
	4

	
	Fosfato
	
	 - 
	4
	 - 
	4

	Completo
	AOX
	Semestral
	 - 
	2
	 - 
	2

	
	Cloroformo
	
	 - 
	2
	 - 
	2

	
	Ftalato de bis
	
	 - 
	2
	 - 
	2

	
	Fenoles
	
	 - 
	2
	 - 
	2

	
	Fluoruro
	
	 - 
	2
	 - 
	2

	
	Cianuro total 
	
	 - 
	2
	 - 
	2

	Metales
	Mercurio 
	Semestral
	 - 
	2
	 - 
	2

	
	Cadmio 
	
	 - 
	2
	 - 
	2

	
	Zinc 
	
	 - 
	2
	 - 
	2

	
	Cobre 
	
	 - 
	2
	 - 
	2

	
	Níquel
	
	 - 
	2
	 - 
	2

	
	Plomo 
	
	 - 
	2
	 - 
	2

	
	Cromo total 
	
	 - 
	2
	 - 
	2

	Sustancias orgánicas
	Lindano 
	Semestral
	 - 
	2
	 - 
	2

	
	PCBs
	
	 - 
	2
	 - 
	2

	
	HAP
	
	 - 
	2
	 - 
	2

	
	Sulfuros 
	
	 - 
	2
	 - 
	2

	Seguimiento de explotación EDAR de Dalías

	Simplificado
	Caudal
	Mensual
	12
	12
	 - 
	24

	
	pH 
	
	12
	12
	 - 
	24

	
	Sólidos en suspensión 
	
	12
	12
	 - 
	24

	
	DBO5 
	
	12
	12
	 - 
	24

	
	DQO
	
	12
	12
	 - 
	24

	Simplificado
 fangos
	pH
	Anual
	 - 
	1
	 - 
	1

	
	Materia seca 
	
	 - 
	1
	 - 
	1

	
	Materia fija (NV)
	
	 - 
	1
	 - 
	1

	
	Mat. fija (NV) en f. seco
	
	 - 
	1
	 - 
	1

	
	Mat. volátil en f. seco
	
	 - 
	1
	 - 
	1

	TOTAL 
	120
	191
	0
	311





DALÍAS. CRONOGRAMA DE MUESTREO
	Tipo análisis
	Parámetro 
	Ene
	Feb
	Mar
	Abr
	May
	Jun
	Jul
	Ago
	Sep
	Oct
	Nov
	Dic
	TOTAL AÑO

	Normas de emisión en EDAR- Autorización de vertido 

	Simplificado 
	Caudal
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	24

	
	pH 
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	24

	
	Sólidos en suspensión 
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	24

	
	DBO5 
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	24

	
	DQO
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	24

	Nutrientes 
	Aceites y grasas
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	4

	
	Tensioactivos aniónicos
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	4

	
	Amonio
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	4

	
	Nitratos
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	4

	
	Nitritos
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	4

	
	Nitrógeno total 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	4

	
	Fósforo total 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	4

	
	Fosfato
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	4

	Completo
	AOX 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	
	Cloroformo
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	
	Ftalato de bis
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	
	Fenoles
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	
	Fluoruro
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	
	Cianuro total 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	Metales
	Mercurio 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	
	Cadmio 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	
	Zinc 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	
	Cobre 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	
	Níquel
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	
	Plomo 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	
	Cromo total 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	Sustancias orgánicas
	Lindano 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	
	PCBs
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	
	HAP
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	
	Sulfuros 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	Seguimiento de explotación EDAR de Dalías

	Simplificado
	Caudal
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	24

	
	pH 
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	24

	
	Sólidos en suspensión 
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	24

	
	DBO5 
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	24

	
	DQO
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	24

	Simplificado 
fangos
	pH
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	
	Materia seca 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	
	Materia fija (NV)
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	
	Mat. fija (NV) en f. seco
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	
	Mat. volátil en f. seco
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	TOTAL 
	45
	20
	20
	28
	20
	25
	45
	20
	20
	28
	20
	20
	311
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Anexo IV. Detalle de El Ejido

EL EJIDO. PERIODICIDAD Y PUNTOS DE CONTROL
	Tipo análisis
	Parámetro 
	Periodicidad
	PCe
	PCs
	PV
	TOTAL AÑO 

	Normas de emisión en EDAR - Autorización de vertido 

	Simplificado 
	Caudal
	Diario 
(15 Jun-15 Sep)

Semanal 
(resto del año)
	130
	130
	 - 
	260

	
	pH 
	
	130
	130
	 - 
	260

	
	Sólidos en suspensión 
	
	130
	130
	 - 
	260

	
	DBO5 
	
	130
	130
	 - 
	260

	
	DQO
	
	130
	130
	 - 
	260

	Nutrientes 
	Aceites y grasas
	Quincenal 
(15 Jun-15 Sep)

Mensual 
(resto del año)
	 - 
	16
	 - 
	16

	
	Detergentes
	
	 - 
	16
	 - 
	16

	
	Amonio
	
	 - 
	16
	 - 
	16

	
	Nitratos
	
	 - 
	16
	 - 
	16

	
	Nitritos
	
	 - 
	16
	 - 
	16

	
	Nitrógeno total 
	
	 - 
	16
	 - 
	16

	
	Fósforo total 
	
	 - 
	16
	 - 
	16

	
	Fosfato
	
	 - 
	16
	 - 
	16

	Metales
	Mercurio 
	(4) Analíticas: 
- (1) 15 Jun-15 Sep.
- (3) Trimestral.
	 - 
	4
	 - 
	4

	
	Cadmio 
	
	 - 
	4
	 - 
	4

	
	Zinc 
	
	 - 
	4
	 - 
	4

	
	Cobre 
	
	 - 
	4
	 - 
	4

	
	Níquel
	
	 - 
	4
	 - 
	4

	
	Plomo 
	
	 - 
	4
	 - 
	4

	
	Cromo total 
	
	 - 
	4
	 - 
	4

	Sustancias orgánicas
	Lindano 
	(3) Analíticas: 
- (1) 15 Jun-15 Sep.
- (2) Cuatrimestral.
	 - 
	3
	 - 
	3

	
	PCBs
	
	 - 
	3
	 - 
	3

	
	HAP
	
	 - 
	3
	 - 
	3

	
	Sulfuros 
	
	 - 
	3
	 - 
	3

	PRTR
	Parámetros PRTR
	Anual 
	 - 
	1
	 - 
	1

	Plan de Vigilancia y Control del medio receptor - Autorización de vertido 

	Simplificado 
 (10 ptos muestreo)
	Enterococos intestinales 
	Semestral
(ciclos de marea baja, uno en temporada de baño)
	 - 
	 - 
	20
	20

	
	Escherichia coli 
	
	 - 
	 - 
	20
	20

	
	pH
	
	 - 
	 - 
	20
	20

	
	Aceites y grasas
	
	 - 
	 - 
	20
	20

	
	Sólidos en suspensión
	
	 - 
	 - 
	20
	20

	
	Temperatura
	
	 - 
	 - 
	20
	20

	
	Color
	
	 - 
	 - 
	20
	20

	
	Transparencia
	
	 - 
	 - 
	20
	20

	
	Salinidad
	
	 - 
	 - 
	20
	20

	Simplificado (10 ptos muestreo)
	Oxígeno disuelto
	Semestral
(ciclos de marea baja, uno en temporada de baño)
	 - 
	 - 
	20
	20

	
	Detergentes
	
	 - 
	 - 
	20
	20

	
	Nitrógeno oxidado
	
	 - 
	 - 
	20
	20

	
	Fósforo total 
	
	 - 
	 - 
	20
	20

	
	Hidrocarburos no polares 
	
	 - 
	 - 
	20
	20

	Simp. cond. meteo.
	Viento
	Cuando se tome muestra en el medio receptor
	 - 
	 - 
	2
	2

	
	Oleaje
	
	 - 
	 - 
	2
	2

	
	Pluviometría 
	
	 - 
	 - 
	2
	2

	Sedimentos y organismos 
 (2 ptos muestreo)
	Arsénico 
	Anual
	 - 
	 - 
	2
	2

	
	Cadmio 
	
	 - 
	 - 
	2
	2

	
	Cobre 
	
	 - 
	 - 
	2
	2

	
	Cromo total 
	
	 - 
	 - 
	2
	2

	
	Mercurio 
	
	 - 
	 - 
	2
	2

	
	Plomo 
	
	 - 
	 - 
	2
	2

	
	Cinc 
	
	 - 
	 - 
	2
	2

	
	Níquel 
	
	 - 
	 - 
	2
	2

	
	Materia orgánica
	
	 - 
	 - 
	2
	2

	
	Control de organismos
	
	 - 
	 - 
	2
	2

	Seguimiento de explotación EDAR de El Ejido 

	Simplificado
 fangos
	pH
	Anual
	 - 
	1
	 - 
	1

	
	Materia seca 
	
	 - 
	1
	 - 
	1

	
	Materia fija (NV)
	
	 - 
	1
	 - 
	1

	
	Mat. fija (NV) en f. seco
	
	 - 
	1
	 - 
	1

	
	Mat. volátil en f. seco
	
	 - 
	1
	 - 
	1

	TOTAL 
	650
	824
	306
	1.780





EL EJIDO. CRONOGRAMA DE MUESTREO
	Tipo análisis
	Parámetro 
	Ene
	Feb
	Mar
	Abr
	May
	Jun
	Jul
	Ago
	Sep
	Oct
	Nov
	Dic
	TOTAL AÑO

	Normas de emisión en EDAR- Autorización de vertido 

	Simplificado 
	Caudal
	10
	8
	8
	8
	10
	32
	62
	62
	34
	10
	8
	8
	260

	
	pH 
	10
	8
	8
	8
	10
	32
	62
	62
	34
	10
	8
	8
	260

	
	Sólidos en suspensión 
	10
	8
	8
	8
	10
	32
	62
	62
	34
	10
	8
	8
	260

	
	DBO5 
	10
	8
	8
	8
	10
	32
	62
	62
	34
	10
	8
	8
	260

	
	DQO
	10
	8
	8
	8
	10
	32
	62
	62
	34
	10
	8
	8
	260

	Nutrientes 
	Aceites y grasas
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	16

	
	Detergentes
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	16

	
	Amonio
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	16

	
	Nitratos
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	16

	
	Nitritos
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	16

	
	Nitrógeno total 
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	16

	
	Fósforo total 
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	16

	
	Fosfato
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	16

	Metales
	Mercurio 
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	4

	
	Cadmio 
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	4

	
	Zinc 
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	4

	
	Cobre 
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	4

	
	Níquel
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	4

	
	Plomo 
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	4

	
	Cromo total 
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	4

	Sustancias orgánicas
	Lindano 
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	3

	
	PCBs
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	3

	
	HAP
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	3

	
	Sulfuros 
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	3

	PRTR
	Parámetros PRTR
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	1 
	 
	 
	1

	Plan de Vigilancia y Control del medio receptor - Autorización de vertido 

	Simplificado
 (10 ptos muestreo)
	Enterococos intestinales 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	20

	
	Escherichia coli 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	20

	
	pH
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	20

	
	Aceites y grasas
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	20

	
	Sólidos en suspensión
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	20

	
	Temperatura
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	20

	
	Color
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	20

	
	Transparencia
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	20

	
	Salinidad
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	20

	
	Oxígeno disuelto
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	20

	
	Detergentes
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	20

	
	Nitrógeno oxidado
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	20

	
	Fósforo total 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	20

	
	Hidrocarburos no polares 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	20

	Simp. cond. meteo.
	Viento
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2

	
	Oleaje
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2

	
	Pluviometría 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2

	Sedimentos y organismos 
 (2 ptos muestreo)
	Arsénico 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	
	Cadmio 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	
	Cobre 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	
	Cromo total
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	
	Mercurio 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	
	Plomo 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	
	Zinc 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	
	Níquel 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	
	Materia orgánica
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	
	Control de organismos
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	Seguimiento de explotación EDAR de El Ejido 

	Simplificado 
fangos
	pH
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	
	Materia seca 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	
	Materia fija (NV)
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	
	Mat. fija (NV) en f. seco
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	
	Mat. volátil en f. seco
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	TOTAL
	58
	52
	55
	48
	58
	355
	327
	326
	193
	62
	48
	198
	1.780
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Anexo V. Detalle de Enix

ENIX. PERIODICIDAD Y PUNTOS DE CONTROL
	Tipo análisis
	Parámetro 
	Periodicidad
	PCe
	PCs
	TOTAL AÑO 

	Seguimiento de explotación EDAR

	Simplificado
	Caudal
	Mensual
	12
	12
	24

	
	pH 
	
	12
	12
	24

	
	Sólidos en suspensión 
	
	12
	12
	24

	
	DBO5 
	
	12
	12
	24

	
	DQO
	
	12
	12
	24

	Simplificado fangos
	pH
	Anual
	 - 
	1
	1

	
	Materia seca 
	
	 - 
	1
	1

	
	Materia fija (NV)
	
	 - 
	1
	1

	
	Mat. fija (NV) en f. seco
	
	 - 
	1
	1

	
	Mat. volátil en f. seco
	
	 - 
	1
	1

	TOTAL 
	60
	60
	120




ENIX. CRONOGRAMA DE MUESTREO
	Tipo análisis
	Parámetro 
	Ene
	Feb
	Mar
	Abr
	May
	Jun
	Jul
	Ago
	Sep
	Oct
	Nov
	Dic
	TOTAL AÑO

	Seguimiento de explotación EDAR

	Simplificado
	Caudal
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	24

	
	pH 
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	24

	
	Sólidos en suspensión 
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	24

	
	DBO5 
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	24

	
	DQO
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	24

	Simplificado fangos
	pH
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	
	Materia seca 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	
	Materia fija (NV)
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	
	Mat. fija (NV) en f. seco
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	
	Mat. volátil en f. seco
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	TOTAL 
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	120
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Anexo VI. Detalle de Felix

FELIX. PERIODICIDAD Y PUNTOS DE CONTROL
	Tipo análisis
	Parámetro 
	Periodicidad
	PCe
	PCs
	TOTAL AÑO 

	Seguimiento de explotación EDAR

	Simplificado
	Caudal
	Mensual
	12
	12
	24

	
	pH 
	
	12
	12
	24

	
	Sólidos en suspensión 
	
	12
	12
	24

	
	DBO5 
	
	12
	12
	24

	
	DQO
	
	12
	12
	24

	Simplificado fangos
	pH
	Anual
	 - 
	1
	1

	
	Materia seca 
	
	 - 
	1
	1

	
	Materia fija (NV)
	
	 - 
	1
	1

	
	Mat. fija (NV) en f. seco 
	
	 - 
	1
	1

	
	Mat. volátil en f. seco 
	
	 - 
	1
	1

	TOTAL 
	60
	60
	120




FELIX. CRONOGRAMA DE MUESTREO
	Tipo análisis
	Parámetro 
	Ene
	Feb
	Mar
	Abr
	May
	Jun
	Jul
	Ago
	Sep
	Oct
	Nov
	Dic
	TOTAL AÑO

	Seguimiento de explotación EDAR

	Simplificado
	Caudal
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	24

	
	pH 
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	24

	
	Sólidos en suspensión 
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	24

	
	DBO5 
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	24

	
	DQO
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	24

	Simplificado fangos
	pH
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	
	Materia seca 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	
	Materia fija (NV)
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	
	Mat. fija (NV) en f. seco 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	
	Mat. volátil en f. seco 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	TOTAL 
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	120
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Anexo VII. Detalle de Roquetas de Mar

ROQUETAS DE MAR. PERIODICIDAD Y PUNTOS DE CONTROL
	Tipo análisis
	Parámetro 
	Periodicidad
	PCe
	PCs
	PV
	TOTAL AÑO 

	Normas de emisión en EDAR - Autorización de vertido 

	Simplificado 
	Caudal
	Diario 
	365
	365
	 - 
	730

	
	pH 
	
	365
	365
	 - 
	730

	
	Sólidos en suspensión 
	
	365
	365
	 - 
	730

	
	DBO5 
	
	365
	365
	 - 
	730

	
	DQO
	
	365
	365
	 - 
	730

	Nutrientes 
	Aceites y grasas
	Quincenal
	 - 
	26
	 - 
	26

	
	Detergentes
	
	 - 
	26
	 - 
	26

	
	Amonio
	
	 - 
	26
	 - 
	26

	
	Nitratos
	
	 - 
	26
	 - 
	26

	
	Nitritos
	
	 - 
	26
	 - 
	26

	
	Nitrógeno total 
	
	 - 
	26
	 - 
	26

	
	Fósforo total 
	
	 - 
	26
	 - 
	26

	
	Fosfato
	
	 - 
	26
	 - 
	26

	Metales
	Mercurio 
	Mensual 
	 - 
	12
	 - 
	12

	
	Cadmio 
	
	 - 
	12
	 - 
	12

	
	Zinc 
	
	 - 
	12
	 - 
	12

	
	Cobre 
	
	 - 
	12
	 - 
	12

	
	Níquel
	
	 - 
	12
	 - 
	12

	
	Plomo 
	
	 - 
	12
	 - 
	12

	
	Cromo total 
	
	 - 
	12
	 - 
	12

	Sustancias orgánicas
	Lindano 
	Trimestral
 (una en época estival, entre 1 Jul  y 31 Ago)
	 - 
	4
	 - 
	4

	
	PCBs
	
	 - 
	4
	 - 
	4

	
	HAP
	
	 - 
	4
	 - 
	4

	
	Sulfuros 
	
	 - 
	4
	 - 
	4

	PRTR
	Parámetros PRTR
	Anual 
	 - 
	1
	 - 
	1

	Plan de Vigilancia y Control del medio receptor - Autorización de vertido 

	Completo 
 (20 ptos muestreo)
	Coliformes totales
	Semestral
 (Ene y Jul)
	 - 
	 - 
	40
	40

	
	Coliformes fecales
	
	 - 
	 - 
	40
	40

	
	Estreptococos fecales
	
	 - 
	 - 
	40
	40

	
	pH
	
	 - 
	 - 
	40
	40

	
	Sólidos en suspensión 
	
	 - 
	 - 
	40
	40

	
	Carbono orgánico total
	
	 - 
	 - 
	40
	40

	
	Temperatura 
	
	 - 
	 - 
	40
	40

	
	Color 
	
	 - 
	 - 
	40
	40

	
	Transparencia 
	
	 - 
	 - 
	40
	40

	Completo 
 (20 ptos muestreo)
	Salinidad
	Semestral
 (Ene y Jul)
	 - 
	 - 
	40
	40

	
	Oxígeno disuelto
	
	 - 
	 - 
	40
	40

	
	Nitrógeno oxidado
	
	 - 
	 - 
	40
	40

	
	Fósforo total 
	
	 - 
	 - 
	40
	40

	
	Aceites y grasas
	
	 - 
	 - 
	40
	40

	
	Nitratos 
	
	 - 
	 - 
	40
	40

	
	Nitritos 
	
	 - 
	 - 
	40
	40

	
	Amonio 
	
	 - 
	 - 
	40
	40

	
	Fosfato 
	
	 - 
	 - 
	40
	40

	
	Tensioactivos 
	
	 - 
	 - 
	40
	40

	
	Hidrocarburos no polares 
	
	 - 
	 - 
	40
	40

	
	Cadmio 
	
	 - 
	 - 
	40
	40

	
	Cobre 
	
	 - 
	 - 
	40
	40

	
	Plomo 
	
	 - 
	 - 
	40
	40

	
	Mercurio 
	
	 - 
	 - 
	40
	40

	
	Zinc 
	
	 - 
	 - 
	40
	40

	
	Cromo 
	
	 - 
	 - 
	40
	40

	
	Níquel 
	
	 - 
	 - 
	40
	40

	Simplificado
 (20 ptos muestreo)
	Coliformes totales
	Trimestral
(Feb, May, Ago y Nov))
	 - 
	 - 
	80
	80

	
	Coliformes fecales
	
	 - 
	 - 
	80
	80

	
	Estreptococos fecales
	
	 - 
	 - 
	80
	80

	
	pH
	
	 - 
	 - 
	80
	80

	
	Sólidos en suspensión 
	
	 - 
	 - 
	80
	80

	
	Carbono orgánico total
	
	 - 
	 - 
	80
	80

	
	Temperatura 
	
	 - 
	 - 
	80
	80

	
	Color 
	
	 - 
	 - 
	80
	80

	
	Transparencia 
	
	 - 
	 - 
	80
	80

	
	Salinidad
	
	 - 
	 - 
	80
	80

	
	Oxígeno disuelto
	
	 - 
	 - 
	80
	80

	
	Nitrógeno oxidado
	
	 - 
	 - 
	80
	80

	
	Fósforo total 
	
	 - 
	 - 
	80
	80

	Completo cond. meteorológicas
	Viento 
	Cuando se tome muestra en el medio receptor
	 - 
	 - 
	12
	12

	
	Corrientes
	
	 - 
	 - 
	12
	12

	
	Oleaje
	
	 - 
	 - 
	12
	12

	
	Perfil de salinidad
	
	 - 
	 - 
	12
	12

	
	Temperatura
	
	 - 
	 - 
	12
	12

	
	Oxígeno disuelto
	
	 - 
	 - 
	12
	12

	
	
	
	
	
	
	

	Sedimentos y organismos
 (4 ptos muestreo)
	Arsénico 
	Anual 
	 - 
	 - 
	4
	4

	
	Cadmio 
	
	 - 
	 - 
	4
	4

	
	Cobre 
	
	 - 
	 - 
	4
	4

	
	Cromo total 
	
	 - 
	 - 
	4
	4

	
	Mercurio 
	
	 - 
	 - 
	4
	4

	
	Plomo 
	
	 - 
	 - 
	4
	4

	
	Zinc 
	
	 - 
	 - 
	4
	4

	
	Níquel 
	
	 - 
	 - 
	4
	4

	
	Materia orgánica
	
	 - 
	 - 
	4
	4

	
	Control de organismos
	
	 - 
	 - 
	4
	4

	Seguimiento de explotación EDAR de Roquetas de Mar

	Simplificado
 fangos
	pH
	Anual
	 - 
	1
	 - 
	1

	
	Materia seca 
	
	 - 
	1
	 - 
	1

	
	Materia fija (NV)
	
	 - 
	1
	 - 
	1

	
	Mat. fija (NV) en f. seco
	
	 - 
	1
	 - 
	1

	
	Mat. volátil en f. seco
	
	 - 
	1
	 - 
	1

	TOTAL 
	1.825
	2.139
	2.232
	6.196





ROQUETAS DE MAR. CRONOGRAMA DE MUESTREO
	Tipo análisis
	Parámetro 
	Ene
	Feb
	Mar
	Abr
	May
	Jun
	Jul
	Ago
	Sep
	Oct
	Nov
	Dic
	TOTAL AÑO

	Normas de emisión en EDAR- Autorización de vertido 

	Simplificado 
	Caudal
	62
	56
	62
	60
	62
	60
	62
	62
	60
	62
	60
	62
	730

	
	pH 
	62
	56
	62
	60
	62
	60
	62
	62
	60
	62
	60
	62
	730

	
	Sólidos en suspensión 
	62
	56
	62
	60
	62
	60
	62
	62
	60
	62
	60
	62
	730

	
	DBO5 
	62
	56
	62
	60
	62
	60
	62
	62
	60
	62
	60
	62
	730

	
	DQO
	62
	56
	62
	60
	62
	60
	62
	62
	60
	62
	60
	62
	730

	Nutrientes 
	Aceites y grasas
	3
	2
	2
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	26

	
	Detergentes
	3
	2
	2
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	26

	
	Amonio
	3
	2
	2
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	26

	
	Nitratos
	3
	2
	2
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	26

	
	Nitritos
	3
	2
	2
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	26

	
	Nitrógeno total 
	3
	2
	2
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	26

	
	Fósforo total 
	3
	2
	2
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	26

	
	Fosfato
	3
	2
	2
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	26

	Metales
	Mercurio 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	12

	
	Cadmio 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	12

	
	Zinc 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	12

	
	Cobre 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	12

	
	Níquel
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	12

	
	Plomo 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	12

	
	Cromo total 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	12

	Sustancias orgánicas
	Lindano 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	4

	
	PCBs
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	4

	
	HAP
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	4

	
	Sulfuros 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	4

	PRTR
	Parámetros PRTR
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 1
	 
	 
	1

	Plan de Vigilancia y Control del medio receptor - Autorización de vertido 

	Completo 
 (20 ptos muestreo)
	Coliformes totales
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	40

	
	Coliformes fecales
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	40

	
	Estreptococos fecales
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	40

	
	pH
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	40

	
	Sólidos en suspensión 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	40

	
	Carbono orgánico total
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	40

	
	Temperatura 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	40

	
	Color 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	40

	
	Transparencia 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	40

	Completo 
 (20 ptos muestreo)
	Salinidad
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	40

	
	Oxígeno disuelto
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	40

	
	Nitrógeno oxidado
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	40

	
	Fósforo total 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	40

	
	Aceites y grasas
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	40

	
	Nitratos 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	40

	
	Nitritos 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	40

	
	Amonio 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	40

	
	Fosfato 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	40

	
	Tensioactivos 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	40

	
	Hidrocarburos no polares 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	40

	
	Cadmio 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	40

	
	Cobre 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	40

	
	Plomo 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	40

	
	Mercurio 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	40

	
	Zinc 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	40

	
	Cromo 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	40

	
	Níquel 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	40

	Simplificado 
(20 ptos muestreo)
	Coliformes totales
	 
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	20
	 
	80

	
	Coliformes fecales
	 
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	20
	 
	80

	
	Estreptococos fecales
	 
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	20
	 
	80

	
	pH
	 
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	20
	 
	80

	
	Sólidos en suspensión 
	 
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	20
	 
	80

	
	Carbono orgánico total
	 
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	20
	 
	80

	
	Temperatura 
	 
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	20
	 
	80

	
	Color 
	 
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	20
	 
	80

	
	Transparencia 
	 
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	20
	 
	80

	
	Salinidad
	 
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	20
	 
	80

	
	Oxígeno disuelto
	 
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	20
	 
	80

	
	Nitrógeno oxidado
	 
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	20
	 
	80

	
	Fósforo total 
	 
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	20
	 
	80

	Completo cond. meteo.
	Viento 
	2
	2
	 
	 
	2
	 
	2
	2
	 
	 
	2
	 
	12

	
	Corrientes
	2
	2
	 
	 
	2
	 
	2
	2
	 
	 
	2
	 
	12

	
	Oleaje
	2
	2
	 
	 
	2
	 
	2
	2
	 
	 
	2
	 
	12

	
	Perfil de salinidad
	2
	2
	 
	 
	2
	 
	2
	2
	 
	 
	2
	 
	12

	
	Temperatura
	2
	2
	 
	 
	2
	 
	2
	2
	 
	 
	2
	 
	12

	
	Oxígeno disuelto
	2
	2
	 
	 
	2
	 
	2
	2
	 
	 
	2
	 
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sedimentos y organismos 
(4 ptos muestreo)
	Arsénico 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	4

	
	Cadmio 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	4

	
	Cobre 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	4

	
	Cromo total 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	4

	
	Mercurio 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	4

	
	Plomo 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	4

	
	Zinc 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	4

	
	Níquel 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	4

	
	Materia orgánica
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	4

	
	Control de organismos
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	4

	Seguimiento de explotación EDAR de Roquetas de Mar

	Simplificado
 fangos
	pH
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	
	Materia seca 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	
	Materia fija (NV)
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	
	Mat. fija (NV) en f. seco
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	
	Mat. volátil en f. seco
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	TOTAL 
	897
	575
	333
	335
	605
	328
	930
	605
	323
	337
	595
	333
	6.196
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Anexo VIII. Presupuesto








1. Parámetros y precio unitario por tipo de análisis

DETALLE DE PARÁMETROS Y PRECIO UNITARIO POR TIPO DE ANÁLISIS
	 
	Precio unitario (€/ud)

	NORMAS DE EMISIÓN EN EDARs AUTORIZACIONES DE VERTIDO

	Toma de muestra compuesta de 24 horas en EDAR

	Subtotal…………………
	75,00 €

	Análisis simplificado en normas de emisión

	Caudal
	 

	pH 
	 

	Sólidos en suspensión 
	 

	DBO5 
	 

	DQO
	 

	Emisión de informe acta de resultados
	 

	Subtotal…………………
	71,43 €

	Análisis de nutrientes en normas de emisión

	Aceites y grasas
	 

	Tensioactivos aniónicos / Detergentes
	 

	Amonio
	 

	Nitratos 
	 

	Nitritos
	 

	Nitrógeno total
	 

	Fósforo total
	 

	Fosfato / Ortofosfato 
	 

	Emisión de informe acta de resultados
	 

	Subtotal…………………
	131,14 €

	Completo en normas de emisión Dalías

	Compuestos Orgánicos Halogenados (AOX)
	 

	Cloroformo
	 

	Ftalato de bis 
	 

	Fenoles 
	 

	Fluoruro
	 

	Cianuro total 
	 

	Emisión de informe acta de resultados
	 

	Subtotal…………………
	298,00 €

	Análisis de metales en normas de emisión

	Mercurio 
	 

	Cadmio 
	 

	Zinc 
	 

	Cobre 
	 

	Níquel
	 

	Plomo 
	 

	Cromo total 
	 

	Emisión de informe acta de resultados
	 

	Subtotal…………………
	105,00 €

	Sustancias orgánicas en normas de emisión

	Lindano 
	 

	PCBs: PCB(101), PCB(114),PCB(118), PCB(138), PCB(153), PCB(180), PCB(20), PCB(28), PCB(28) + PCB(31), PCB(25) y PCB(35).
	 

	Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP)
	 

	Sulfuros
	 

	Emisión de informe acta de resultados
	 

	Subtotal…………………
	239,16 €

	Parámetros PRTR en normas de emisión

	1,2-dicloroetano (DCE) 
	 

	Arsénico y compuestos (como As)
	 

	Atrazina
	 

	Benceno 
	 

	Benzo(g,h,i)perileno
	 

	Cadmio y compuestos (como Cd)
	 

	Carbono orgánico total (como C total o DQO/3) 
	 

	Cianuros (como CN total)
	 

	Cloruros (como Cl total) 
	 

	Cobre y compuestos (como Cu) 
	 

	Compuestos orgánicos halogenados (como AOX) 
	 

	Compuestos organoestánnicos (como Sn total) 
	 

	Cromo y compuestos (como Cr) 
	 

	Diclorometano (DCM)
	 

	Diurón 
	 

	Fenoles (como C total)
	 

	Fluoranteno 
	 

	Fluoruros (como F total)
	 

	Fósforo total 
	 

	Ftalato de bis (2-etilhexilo) (DEHP)
	 

	Hexaclorobenceno (HCB) 
	 

	Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) 
	 

	Isoproturón 
	 

	Lindano
	 

	Mercurio y compuestos (como Hg) 
	 

	Naftaleno
	 

	Níquel y compuestos (como Ni)
	 

	Nitrógeno total 
	 

	Nonilfenol y etoxilatos de Nonilfenol (NP/NPE) 
	 

	Octilfenoles y etoxilatos de octilfenol
	 

	Pentaclorofenol (PCP) 
	 

	Plomo y compuestos (como Pb)
	 

	Policlorobifenilos (PCB)
	 

	Simazina 
	 

	Tetracloroetileno (PER)
	 

	Tetraclorometano (TCM)
	 

	Tolueno
	 

	Tributilestaño y compuestos
	 

	Tricloroetileno 
	 

	Triclorometano
	 

	Trifenilestaño y compuestos 
	 

	Xilenos 
	 

	Zinc y compuestos (como Zn) 
	 

	Emisión de informe acta de resultados
	 

	Subtotal…………………
	1.445,03 €

	 

	
	 

	
	 

	
	Precio unitario (€/ud)

	PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO RECEPTOR AUTORIZACIONES DE VERTIDO

	Toma muestra 5 ptos medio receptor Adra: columna agua, sedimentos y organismos 

	Subtotal…………………
	450,00 €

	Simplificado agua medio receptor Adra

	Coliformes totales
	 

	Coliformes fecales
	 

	Estreptococos fecales
	 

	pH
	 

	Sólidos en suspensión
	 

	Temperatura
	 

	Color
	 

	Transparencia
	 

	Salinidad
	 

	Oxígeno disuelto
	 

	Nitrógeno oxidado
	 

	Ortofosfatos
	 

	Aceites y grasas
	 

	Detergentes
	 

	Emisión de informe acta de resultados
	 

	Subtotal…………………
	153,11 €

	Toma muestra 20 ptos medio receptor T.M. El Ejido: columna agua, sedimentos y organismos 

	Subtotal…………………
	945,00 €

	Simplificado agua medio receptor T.M. El Ejido

	Enterococos intestinales 
	 

	Escherichia coli 
	 

	pH
	 

	Aceites y grasas
	 

	Sólidos en suspensión
	 

	Temperatura
	 

	Color
	 

	Transparencia
	 

	Salinidad
	 

	Oxígeno disuelto
	 

	Detergentes
	 

	Nitrógeno oxidado
	 

	Fósforo total 
	 

	Hidrocarburos no polares 
	 

	Emisión de informe acta de resultados
	 

	Subtotal…………………
	152,03 €

	Toma muestra 20 ptos medio receptor T.M. Roquetas de Mar: columna agua, sedimentos y organismos 

	Subtotal…………………
	945,00 €

	Completo agua medio receptor Roquetas de Mar

	Coliformes totales
	 

	Coliformes fecales
	 

	Estreptococos fecales
	 

	pH
	 

	Sólidos en suspensión 
	 

	Carbono orgánico total
	 

	Temperatura 
	 

	Color 
	 

	Transparencia 
	 

	Salinidad
	 

	Oxígeno disuelto
	 

	Nitrógeno oxidado
	 

	Fósforo total 
	 

	Aceites y grasas
	 

	Nitratos 
	 

	Nitritos 
	 

	Amonio 
	 

	Fosfato 
	 

	Tensioactivos 
	 

	Hidrocarburos no polares 
	 

	Cadmio 
	 

	Cobre 
	 

	Plomo 
	 

	Mercurio 
	 

	Zinc 
	 

	Cromo 
	 

	Níquel 
	 

	Emisión de informe acta de resultados
	 

	Subtotal…………………
	340,01 €

	Simplificado agua medio receptor Roquetas de Mar

	Coliformes totales
	 

	Coliformes fecales
	 

	Estreptococos fecales
	 

	pH
	 

	Sólidos en suspensión 
	 

	Carbono orgánico total
	 

	Temperatura 
	 

	Color 
	 

	Transparencia 
	 

	Salinidad
	 

	Oxígeno disuelto
	 

	Nitrógeno oxidado
	 

	Fósforo total 
	 

	Emisión de informe acta de resultados
	 

	Subtotal…………………
	133,19 €

	
	

	
	

	Completo condiciones meteorológicas medio receptor

	Viento 
	 

	Oleaje
	 

	Corrientes
	 

	Perfil de salinidad
	 

	Temperatura
	 

	Oxígeno disuelto
	 

	Emisión de informe acta de resultados
	 

	Subtotal…………………
	35,20 € 

	Simplificado condiciones meteorológicas medio receptor

	Viento
	 

	Oleaje
	 

	Pluviometría 
	 

	Emisión de informe acta de resultados
	 

	Subtotal…………………
	12,00 €

	Sedimentos en medio receptor

	Arsénico 
	 

	Cadmio 
	 

	Cobre 
	 

	Cromo total 
	 

	Mercurio 
	 

	Plomo 
	 

	Zinc 
	 

	Níquel 
	 

	Materia orgánica
	 

	Emisión de informe acta de resultados
	 

	Subtotal…………………
	151,00 €

	Organismos en medio receptor

	Análisis taxonómico a los sedimentos del medio receptor 
	 

	Emisión de informe organismos medio receptor
	 

	Subtotal…………………
	366,10 €

	 







	
	Precio unitario (€/ud)

	PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL ESTRUCTURAL DE LAS CONDUCCIONES DE VERTIDO AUTORIZACIONES DE VERTIDO

	Inspección estructural de emisarios

	Inspección estructural de emisarios. Vigilancia de las conducciones de vertido que discurran por el fondo marino, su inspección se llevará a cabo por buceadores especializados encargados de la filmación de la conducción o a través de vehículos submarinos operados en superficie en remoto (ROV -vehículo operado remotamente). Determinación de la localización de las conducciones de vertido, detección de puntos de posibles fugas, evaluación del estado de los difusores y de la conducción, profundidad de la misma y otras posibles anomalías.
	 

	Subtotal…………………
	2.305,00 €

	Emisión de informe acta de inspección estructural de emisarios

	Emisión de informe de inspección estructural de emisarios
	 

	Subtotal…………………
	510,00 €

	 

	
	 

	
	

	
	Precio unitario (€/ud)

	ENSAYOS DE SEGUIMIENTO DE EXPLOTACIÓN EDARs

	Toma de muestra compuesta de 24 horas en EDAR

	Subtotal…………………
	75,00 €

	Análisis simplificado de seguimiento

	Caudal
	 

	pH 
	 

	Sólidos en suspensión 
	 

	DBO5 
	 

	DQO
	 

	Emisión de informe acta de resultados
	 

	Subtotal…………………
	71,43 €

	Análisis de seguimiento fangos incluso toma de muestra

	pH
	 

	Materia seca 
	 

	Materia fija (NV)
	 

	Materia fija (NV) en fango seco 
	 

	Materia volátil en fango seco 
	 

	Emisión de informe acta de resultados
	 

	Subtotal…………………
	42,00 €

	 











2. Precio unitario por tipo de análisis


PRECIO UNITARIO POR TIPO DE ANÁLISIS
	RESUMEN
	Total (€)

	NORMAS DE EMISIÓN EN EDARs - AUTORIZACIONES DE VERTIDO

	Toma de muestra compuesta de 24 horas en EDAR
	75,00 €

	Análisis simplificado en normas de emisión
	71,43 €

	Análisis de nutrientes en normas de emisión
	131,14 €

	Completo en normas de emisión Dalías
	298,00 €

	Análisis de metales en normas de emisión
	105,00 €

	Sustancias orgánicas en normas de emisión
	239,16 €

	Parámetros PRTR en normas de emisión
	1.445,03 €

	PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO RECEPTOR - AUTORIZACIONES DE VERTIDO

	Toma muestra 5 ptos medio receptor Adra: columna agua, sedimentos y organismos 
	450,00 €

	Simplificado agua medio receptor Adra
	153,11 €

	Toma muestra 20 ptos medio receptor T.M. El Ejido: columna agua, sedimentos y organismos 
	945,00 €

	Simplificado agua medio receptor T.M. El Ejido
	152,03 €

	Toma muestra 20 ptos medio receptor T.M. Roquetas de Mar: columna agua, sedimentos y organismos 
	945,00 €

	Completo agua medio receptor Roquetas de Mar
	340,01 €

	Simplificado agua medio receptor Roquetas de Mar
	133,19 €

	Completo condiciones meteorológicas medio receptor
	35,20 €

	Simplificado condiciones meteorológicas medio receptor
	12,00 €

	Sedimentos en medio receptor
	151,00 €

	Organismos en medio receptor
	366,10 €

	PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL ESTRUCTURAL DE LAS CONDUCCIONES DE VERTIDO – 
AUTORIZACIONES DE VERTIDO

	Inspección estructural de emisarios
	2.305,00 €

	Emisión de informe acta de inspección estructural de emisarios
	510,00 €

	ENSAYOS DE SEGUIMIENTO DE EXPLOTACIÓN EDARs

	Toma de muestra compuesta de 24 horas en EDAR
	75,00 €

	Análisis simplificado de seguimiento
	71,43 €

	Análisis de seguimiento fangos incluso toma de muestra
	42,00 €











3. Mediciones y presupuesto

DETALLE MEDICIONES Y PRESUPUESTO
	 
	Medición (Ud/año)

	NORMAS DE EMISIÓN EN EDARs
(AUTORIZACIONES DE VERTIDO)

	Toma de muestra compuesta de 24 horas en EDAR

	EDAR Adra
	
	
	

	          - En influente
	52
	
	

	          - En efluente
	52
	
	

	EDAR Balerma 
	
	
	

	          - En influente
	32
	
	

	          - En efluente
	32
	
	

	EDAR Dalías 
	
	
	

	          - En influente
	12
	
	

	          - En efluente
	12
	
	

	EDAR El Ejido 
	
	
	

	          - En influente
	130
	
	

	          - En efluente
	130
	
	

	EDAR Roquetas de Mar
	
	
	

	          - En influente
	365
	
	

	          - En efluente
	365
	
	

	Subtotal…………………
	1.182
	75,00 €
	88.650,00 €

	Análisis simplificado en normas de emisión

	EDAR Adra
	
	
	

	          - En influente
	52
	
	

	          - En efluente
	52
	
	

	EDAR Balerma 
	
	
	

	          - En influente
	32
	
	

	          - En efluente
	32
	
	

	EDAR Dalías 
	
	
	

	          - En influente
	12
	
	

	          - En efluente
	12
	
	

	EDAR El Ejido 
	
	
	

	          - En influente
	130
	
	

	          - En efluente
	130
	
	

	EDAR Roquetas de Mar
	
	
	

	          - En influente
	365
	
	

	          - En efluente
	365
	
	

	Subtotal…………………
	1.182
	71,43 €
	84.430,26 €

	Análisis de nutrientes en normas de emisión

	EDAR Adra
	
	
	

	          - En influente
	8
	
	

	          - En efluente
	8
	
	

	EDAR Balerma 
	
	
	

	          - En efluente
	8
	
	

	EDAR Dalías 
	
	
	

	          - En efluente
	4
	
	

	EDAR El Ejido 
	
	
	

	          - En efluente
	16
	
	

	EDAR Roquetas de Mar
	
	
	

	          - En efluente
	26
	
	

	Subtotal…………………
	70
	131,14 €
	9.179,80 €

	Completo en normas de emisión Dalías

	EDAR Dalías. En efluente 
	2
	
	

	Subtotal…………………
	2
	298,00 €
	596,00 €

	Análisis de metales en normas de emisión

	EDAR Adra. En efluente
	4
	
	

	EDAR Balerma. En efluente
	2
	
	

	EDAR Dalías. En efluente 
	2
	
	

	EDAR El Ejido. En efluente
	4
	
	

	EDAR Roquetas de Mar. En efluente
	12
	
	

	Subtotal…………………
	24
	105,00 €
	2.520,00 €

	Sustancias orgánicas en normas de emisión

	EDAR Adra. En efluente
	2
	
	

	EDAR Balerma. En efluente
	2
	
	

	EDAR Dalías. En efluente 
	2
	
	

	EDAR El Ejido. En efluente
	3
	
	

	EDAR Roquetas de Mar. En efluente
	4
	
	

	Subtotal…………………
	13
	239,16 €
	3.109,08 €

	Parámetros PRTR en normas de emisión

	EDAR El Ejido. En efluente
	1
	
	

	EDAR Roquetas de Mar. En efluente
	1
	
	

	Subtotal…………………
	2
	1.445,03 €
	2.890,06 €

	Total normas de emisión en EDARs (AV)…
	191.375,20 €

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	Medición (Ud/año)
	Precio unitario (€/ud)
	Importe 
(€)

	PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO RECEPTOR
(AUTORIZACIONES DE VERTIDO)

	Toma muestra 5 ptos medio receptor Adra: columna agua, sedimentos y organismos 

	Emisario EDAR Adra. En 5 puntos
	4
	
	

	Subtotal…………………
	4
	450,00 €
	1.800,00 €

	Simplificado agua medio receptor Adra

	Emisario EDAR Adra.
          - 4 veces al año en 5 puntos
	20
	
	

	Subtotal…………………
	20
	153,11 €
	3.062,20 €

	Toma muestra 20 ptos medio receptor T.M. El Ejido: columna agua, sedimentos y organismos 

	Emisarios EDAR Balerma y Guardias Viejas. En 20 puntos
	2
	
	

	Subtotal…………………
	2
	945,00 €
	1.890,00 €

	Simplificado agua medio receptor T.M. El Ejido

	Emisario EDAR Balerma.
          - 2 veces al año en 10 puntos
	20
	
	

	Emisario Guardias Viejas - EDAR El Ejido. 
          - 2 veces al año en 10 puntos
	20
	
	

	Subtotal…………………
	40
	152,03 €
	6.081,20 €

	Toma muestra 20 ptos medio receptor T.M. Roquetas de Mar: columna agua, sedimentos y organismos 

	Emisarios Los Baños y La Ventilla. En 20 puntos
	6
	
	

	Subtotal…………………
	6
	945,00 €
	5.670,00 €

	Completo agua medio receptor Roquetas de Mar

	Emisario Los Baños - EDAR Roquetas de Mar
          -  2 veces al año en 10 puntos
	20
	
	

	Emisario La Ventilla - EDAR Roquetas de Mar.
          - 2 veces al año en 10 puntos
	20
	
	

	Subtotal…………………
	40
	340,01 €
	13.600,40 €

	Simplificado agua medio receptor Roquetas de Mar

	Emisario Los Baños - EDAR Roquetas de Mar.
          - 4 veces al año en 10 puntos
	40
	
	

	Emisario La Ventilla - EDAR Roquetas de Mar.
          - 4 veces al año en 10 puntos
	40
	
	

	Subtotal…………………
	80
	133,19 €
	10.655,20 €

	Completo condiciones meteorológicas medio receptor

	Emisario Los Baños - EDAR Roquetas de Mar
	6
	
	

	Emisario La Ventilla - EDAR Roquetas de Mar
	6
	
	

	Subtotal…………………
	12
	35,20 €
	422,40 €

	Simplificado condiciones meteorológicas medio receptor

	Emisario EDAR Adra
	4
	
	

	Emisario EDAR Balerma
	2
	
	

	Emisario Guardias Viejas - EDAR El Ejido 
	2
	
	

	Subtotal…………………
	8
	12,00 €
	96,00 €

	Sedimentos en medio receptor

	Emisario EDAR Adra.
          -  1 vez al año en 2 puntos
	2
	
	

	Emisario EDAR Balerma.
          -  1 vez al año en 2 puntos
	2
	
	

	Emisario Guardias Viejas - EDAR El Ejido.
          -  1 vez al año en 2 puntos
	2
	
	

	Emisario Los Baños - EDAR Roquetas de Mar.
          -  1 vez al año en 2 puntos
	2
	
	

	Emisario La Ventilla - EDAR Roquetas de Mar.
          -  1 vez al año en 2 puntos
	2
	
	

	Subtotal…………………
	10
	151,00 €
	1.510,00 €

	
	
	
	

	Organismos en medio receptor

	Emisario EDAR Adra. 
          - 1 vez al año en 2 puntos
	2
	
	

	Emisario EDAR Balerma. 
          - 1 vez al año en 2 puntos
	2
	
	

	Emisario Guardias Viejas - EDAR El Ejido. 
          - 1 vez al año en 2 puntos
	2
	
	

	Emisario Los Baños - EDAR Roquetas de Mar.
          - 1 vez al año en 2 puntos
	2
	
	

	Emisario La Ventilla - EDAR Roquetas de Mar.
          - 1 vez al año en 2 puntos
	2
	
	

	Subtotal…………………
	10
	366,10 €
	3.661,00 €

	Total plan de vigilancia y control del medio receptor (AV)…
	48.448,40 €

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	Medición (Ud/año)
	Precio unitario (€/ud)
	Importe 
(€)

	PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL ESTRUCTURAL DE LAS CONDUCCIONES DE VERTIDO
(AUTORIZACIÓN DE VERTIDO)

	Inspección estructural de emisarios

	Emisario EDAR Adra
	1
	
	

	Emisario EDAR Balerma
	1
	
	

	Emisario Guardias Viejas - EDAR El Ejido
	1
	
	

	Emisario Los Baños - EDAR Roquetas de Mar
	1
	
	

	Emisario La Ventilla - EDAR Roquetas de Mar
	1
	
	

	Subtotal…………………
	5
	2.305,00 €
	11.525,00 €

	Emisión de informe acta de inspección estructural de emisarios

	Emisario EDAR Adra
	1
	
	

	Emisario EDAR Balerma
	1
	
	

	Emisario Guardias Viejas - EDAR El Ejido
	1
	
	

	Emisario Los Baños - EDAR Roquetas de Mar
	1
	
	

	Emisario La Ventilla - EDAR Roquetas de Mar
	1
	
	

	Subtotal…………………
	5
	510,00 €
	2.550,00 €

	Total plan de vigilancia y control estructural de las conducciones de vertido (AV)…
	14.075,00 €

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Medición (Ud/año)
	Precio unitario (€/ud)
	Importe
 (€)

	ENSAYOS DE SEGUIMIENTO DE EXPLOTACIÓN EDARs

	Toma de muestra compuesta de 24 horas en EDAR

	EDAR Dalías 
	
	
	

	          - En influente
	12
	
	

	          - En efluente
	12
	
	

	EDAR Enix
	
	
	

	          - En influente
	12
	
	

	          - En efluente
	12
	
	

	EDAR Felix
	
	
	

	          - En influente
	12
	
	

	          - En efluente
	12
	
	

	Subtotal…………………
	72
	75,00 €
	5.400,00 €

	Análisis de seguimiento

	EDAR Dalías 
	
	
	

	          - En influente
	12
	
	

	          - En efluente
	12
	
	

	EDAR Enix
	
	
	

	          - En influente
	12
	
	

	          - En efluente
	12
	
	

	EDAR Felix
	
	
	

	          - En influente
	12
	
	

	          - En efluente
	12
	
	

	Subtotal…………………
	72
	71,43 €
	5.142,96 €

	Análisis de seguimiento fangos

	EDAR Adra
	1
	
	

	EDAR Balerma 
	1
	
	

	EDAR Dalías 
	1
	
	

	EDAR El Ejido 
	1
	
	

	EDAR Enix
	1
	
	

	EDAR Felix
	1
	
	

	EDAR Roquetas de Mar
	1
	
	

	Subtotal…………………
	7
	42,00 €
	294,00 €

	Total ensayos de seguimiento de explotación EDARs…
	10.836,96 €




RESUMEN DEL PRESUPUESTO
	PRESUPUESTO RESUMEN

	Normas de emisión en EDARs autorizaciones de vertido
	 191.375,20 € 

	Plan de vigilancia y control del medio receptor autorizaciones de vertido
	 48.448,40 € 

	Plan de vigilancia y control estructural de las conducciones de vertido autorizaciones de vertido
	 14.075,00 € 

	Ensayos de seguimiento de explotación EDARs
	 10.836,96 € 

	Presupuesto de ejecución material
	 264.735,56 € 

	Beneficio Industrial 6,00%
	15.884,13 €

	IVA (21 %)
	 58.930,13 € 

	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
	 339.549,82 € 
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